Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα στα βήματα 1/3 EV με εύρος από –2.0 EV έως +2.0 EV.

1. MENU (EV)

Ανάλογα με τη λειτουργία ΕΓΓ, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

1. Πιέστε ελαφρά τα κουμπιά / για να ρυθμίσετε την έκθεση [OK].

Μπορείτε, επίσης να ρυθμίσετε την έκθεση πιέζοντας ελαφρά το κουμπί της γραμμής ρύθμισης και σύροντάς το προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (υπερβολικά πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υπoέκθεση (ανεπαρκές φως)
Σημειώσεις

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή