Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση με τον υπολογιστή σας > Χρήση του λογισμικού > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- Το "PMB" σάς επιτρέπει να εισαγάγετε εικόνες που έχουν ληφθεί με τη μηχανή σε έναν υπολογιστή για να τις εμφανίσετε. Δημιουργήστε μια σύνδεση USB μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή και κάντε κλικ στο [Import].

- Είναι δυνατή η εξαγωγή εικόνων από έναν υπολογιστή σε μια κάρτα μνήμης και η εμφάνισή τους στη μηχανή. Δημιουργήστε μια σύνδεση USB μεταξύ της μηχανής και του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο [Export] [Easy Export (PC Sync)] στο μενού [Manipulate] και κάντε κλικ στο [Export].

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε εικόνες με την ημερομηνία.

- Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε έναν υπολογιστή με βάση την ημερομηνία λήψης τους σε μια προβολή ημερολογίου.

- Μπορείτε να διορθώσετε (Διόρθωση κόκκινων ματιών κλπ.) ακίνητες εικόνες και να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα λήψης τους.

- Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους Blu-ray, AVCHD και DVD-Video από ταινίες μορφής AVCHD που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή. (Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο, όταν δημιουργείτε ένα δίσκο Blu-ray ή DVD-Video για πρώτη φορά.) Ωστόσο, οι ταινίες που εγγράφονται με τη Λειτουργία ταινίας στη ρύθμιση [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε δίσκο χωρίς να αλλάξει η αρχική τους ποιότητα. Μετατρέψτε την ταινία χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB" και αποθηκεύστε την σε ένα δίσκο.
  Οι ταινίες που εγγράφονται με τη Λειτουργία ταινίας στη ρύθμιση [AVC HD 24M (FX)] δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δίσκο DVD ή ως δίσκος AVCHD. Αποθηκεύστε τις σε ένα δίσκο Blu-ray.

- Μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες σε μια υπηρεσία δικτύου. (Απαιτείται περιβάλλον σύνδεσης στο Διαδίκτυο.)

- Μπορείτε να εισαγάγετε φωτογραφίες και ταινίες που έχουν εγγραφεί με πληροφορίες θέσης και κατεύθυνσης λήψης σε έναν υπολογιστή και να απολαύσετε την προβολή τους με ένα χάρτη που δείχνει τη θέση λήψης τους (DSC-TX100V μόνο).

- Για άλλες λεπτομέρειες, βλ. (PMB Help).

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]
Πίσω στην κορυφή