Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προβολή > Προβολή ταινιών > Προβολή ταινιών

## Προβολή ταινιών

Δημιουργία ακίνητων εικόνων κατά την αναπαραγωγή ταινίας (DSC-TX100 / TX100V)

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. Επιλέξτε μια ταινία με το κουμπί / .

1. Πιέστε ελαφρά το εικονίδιο στην οθόνη.

Εάν πιέσετε ελαφρά την οθόνη κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζονται τα κουμπιά λειτουργίας.

#### Σχετικά με την οθόνη προβολής ταινίας

Εάν πιέσετε ελαφρά την οθόνη κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζεται η μπάρα αναπαραγωγής, η οποία υποδεικνύει τη θέση αναπαραγωγής μιας ταινίας, καθώς και τα κουμπιά λειτουργίας.
Στην οθόνη προβολής ταινίας εμφανίζονται τα εικονίδια (DSC-TX100 / TX100V) , , , , ή .
Το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας.

Κουμπί | Ενέργεια
| Αναπαραγωγή
| Παύση
| Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός
| Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω
| Αναπαραγωγή σε αργή ταχύτητα
| Επαναφορά σε αργή ταχύτητα
| Προώθηση ανά κεφάλαιο
| Επαναφορά ανά κεφάλαιο
| Προώθηση ανά καρέ
| Επαναφορά ανά καρέ
| Ρυθμίσεις έντασης
| Δημιουργία ακίνητων εικόνων κατά την αναπαραγωγή ταινίας
| Κλείσιμο του πίνακα ελέγχου

Σημειώσεις

- Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση επανάληψης αναπαραγωγής.

- Η οθόνη μεταβαίνει στην επόμενη / την προηγούμενη εικόνα όταν πιέζετε ελαφρά το κουμπί Προώθηση ανά κεφάλαιο / Επαναφορά ανά κεφάλαιο στη ρύθμιση Προβολή ημερομηνίας.

### Δημιουργία ακίνητων εικόνων κατά την αναπαραγωγή ταινίας (DSC-TX100 / TX100V)

Κατά την αναπαραγωγή ταινιών, μπορείτε να δημιουργήσετε την ακίνητη εικόνα από την ταινία πιέζοντας ελαφρά το .
Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, γίνεται παύση αναπαραγωγής της ταινίας.
Για να εμφανίσετε μόνο ταινίες στην οθόνη ευρετηρίου
Μπορείτε να προβάλετε μόνο μικρογραφίες ταινιών στην οθόνη ευρετηρίου πιέζοντας MENU (Τρόπος προβολής) (Προβ. φακέλων (MP4)) ή (Προβολή AVCHD).
DSC-TX10:
(Προβ. φακέλων (MP4)): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών μορφής MP4 στην οθόνη ευρετηρίου.
(Προβολή AVCHD): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών μορφής AVCHD στην οθόνη ευρετηρίου.
DSC-TX100 / TX100V:
(Προβ. φακέλων (MP4)): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών μορφής MP4 στην οθόνη ευρετηρίου.
(Προβολή AVCHD):
Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

- Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας, η μηχανή ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Σημείωση

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων ταινιών με χρήση άλλων μηχανών.

Σχετικό θέμα
Τρόπος προβολής
Πίσω στην κορυφή