Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ταινιών > Λήψη ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας (Dual Rec)

## Λήψη ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας (Dual Rec)

Μπορείτε να φωτογραφίσετε ακίνητες εικόνες κατά την εγγραφή μιας ταινίας. Η μηχανή συνεχίζει να εγγράφει την ταινία ακόμα κι αν φωτογραφίζετε ακίνητες εικόνες.

#### DSC-TX10

Μπορείτε να φωτογραφίσετε έως και 10 ακίνητες εικόνες κατά την εγγραφή μίας ταινίας.

1. Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας.

1. Πιέστε το κουμπί κλείστρου.

Εγγράφεται μια ακίνητη εικόνα.

- Ο αριθμός των εγγράψιμων ακίνητων εικόνων (A) θα εμφανιστεί στην οθόνη, όταν πιέσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

1. Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να διακόψετε την εγγραφή της ταινίας.

Μετά από την εγγραφή των ταινιών, οι εγγεγραμμένες ακίνητες εικόνες εμφανίζονται σε καρέ.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Πιέστε ελαφρά το κουμπί (Κουμπί ταινίας) στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή μιας ταινίας.

1. Πιέστε το κουμπί κλείστρου.

Εγγράφεται μια ακίνητη εικόνα.

1. Πιέστε ξανά το κουμπί (Κουμπί ταινίας) για να διακόψετε την εγγραφή.

Σημειώσεις

- Όταν η ποιότητα της ταινίας έχει οριστεί στη ρύθμιση [AVC HD 28M (PS)], δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας Dual Rec. (DSC-TX100 / TX100V)

- Το φλας δεν είναι διαθέσιμο για τη λήψη ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας.

- Το μέγεθος των ακίνητων εικόνων έχει οριστεί σε [16:9 (3M)]. Εάν το μέγεθος των εικόνων της ταινίας έχει οριστεί σε [MP4 3M], το μέγεθος της ακίνητης εικόνας ορίζεται σε [4:3 (2M)].

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ναι], το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα κάθε φορά που η μηχανή ανιχνεύει ένα χαμογελαστό πρόσωπο.

- Εάν η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης δεν επαρκεί ή εάν έχουν ληφθεί ήδη 10 εικόνες, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη άλλων ακίνητων εικόνων.

Πίσω στην κορυφή