Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Επίλυση προβλημάτων > GPS (DSC-TX100V μόνο)

## GPS (DSC-TX100V μόνο)

Η μηχανή δεν λαμβάνει σήμα GPS.

- Ρυθμίστε το στοιχείο [Ρύθμιση GPS] στην επιλογή [Ναι]. [Πληροφ.]

- Η μηχανή σας μπορεί να μην είναι δυνατό να κάνει λήψη ραδιοσημάτων από τους δορυφόρους GPS εξαιτίας εμποδίων.

- Για να γίνει σωστός τριγωνισμός των πληροφοριών τοποθεσίας, μεταφέρετε τη μηχανή σας σε ένα ανοικτό χώρο και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή σας.

Υπερβολικό σφάλμα στις πληροφορίες τοποθεσίας.

- Ο μέγιστος βαθμός περιθωρίου σφάλματος μπορεί να είναι έως πολλές εκατοντάδες μέτρα, ανάλογα με τα περιβάλλοντα κτίρια, την ισχύ του σήματος GPS κλπ.

Ο τριγωνισμός χρειάζεται αρκετό χρόνο, ακόμα κ αν έχουν εισαχθεί [Δεδ. υποβοήθ. GPS].

- Η [Ρύθμ ημερ & ώρας] δεν έχει οριστεί ή η καθορισμένη ώρα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και ώρα. [Πληροφ.]

- Έχει λήξει η περίοδος ισχύος των δεδομένων υποβοήθησης. Ενημερώστε τα [Δεδ. υποβοήθ. GPS]. [Πληροφ.]

- Επειδή οι θέσεις των δορυφόρων GPS συνεχώς μεταβάλλονται, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προσδιοριστεί η τοποθεσία ή ο δέκτης ενδεχομένως να μην μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία, ανάλογα με την τοποθεσία και την ώρα που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

- Το "GPS" είναι ένα σύστημα προσδιορισμού της γεωγραφικής θέσης με τριγωνισμό των ραδιοσημάτων από δορυφόρους GPS. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε χώρους όπου δεν είναι δυνατή η λήψη ή γίνεται αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων, όπως π.χ. σε σκιερά μέρη που περιβάλλονται από κτίρια ή δέντρα, κλπ. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή σε ανοιχτούς χώρους.

Οι πληροφορίες τοποθεσίας ή κατεύθυνσης δεν εγγράφηκαν.

- Η κατεύθυνση λήψης δεν εγγράφεται κατά τη λήψη ταινιών.

- Χρησιμοποιήστε το "PMB" για εισαγωγή ταινιών με πληροφορίες θέσης GPS στον υπολογιστή σας.

Υπερβολικό σφάλμα στις πληροφορίες πυξίδας

- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε κοντινή απόσταση από μαγνητικές πηγές ή μέταλλα.

Πίσω στην κορυφή