Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Επίλυση προβλημάτων > Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης > Μηνύματα

## Μηνύματα

Αν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό. Φορτίστε αμέσως την μπαταρία. Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης ή τον τύπο της μπαταρίας, η ένδειξη μπορεί να αναβοσβήνει ακόμα και εάν η υπόλοιπη διάρκεια μπαταρίας είναι 5 έως 10 λεπτά.

Για χρήση με συμβατή μπαταρία μόνο.

- Η τοποθετημένη μπαταρία δεν είναι μπαταρία NP-BN1 (παρέχεται).

Υπερθέρμανση κάμερας Αφήστε να κρυώσει

- Η θερμοκρασία της μηχανής έχει αυξηθεί. Η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή μπορεί να μην είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών. Αφήστε τη μηχανή σε ένα δροσερό μέρος μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.

Σφάλμα εσωτερικής μνήμης

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά.

Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης.

- Δεν είναι δυνατή η χρήση της τοποθετημένης κάρτας μνήμης στη μηχανή. [Πληροφ.]

- Ο ακροδέκτης της κάρτας μνήμης είναι βρόμικος.

- Η κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένη.

Η κάρτα μνήμης δεν είναι σωστά φορμαρισμένη.

- Δεν είναι δυνατή η χρήση της τοποθετημένης κάρτας μνήμης στη μηχανή. [Πληροφ.]

Αυτή η κάρτα μνήμης ίσως να μην μπορεί να εγγράψει ή να αναπαράγει σωστά εικόνες.

- Δεν είναι δυνατή η χρήση της τοποθετημένης κάρτας μνήμης στη μηχανή. [Πληροφ.]

Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης. Η εγγραφή στο μέσο δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα.

- Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης, στην οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή και διαγραφή επανειλημμένα ή η οποία έχει διαμορφωθεί σε μια άλλη μηχανή, η ταχύτητα εγγραφής δεδομένων ενδέχεται να είναι πολύ αργή. Δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων της κάρτας σε έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια διαμορφώστε την κάρτα προτού τη χρησιμοποιήσετε. [Πληροφ.]

- Η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε δεν επαρκεί για εγγραφή ταινιών. Χρησιμοποιήστε ένα "Memory Stick PRO-HG Duo", ένα "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) ή μια κάρτα SD (Κατηγορία 4 ή ταχύτερη).

Προστασία κάρτας μνήμης. Ελέγξτε πτερύγιο προστασίας εγγραφών.

- Χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης με διακόπτη προστασίας εγγραφής και ο διακόπτης είναι στη θέση LOCK. Θέστε το διακόπτη στη θέση εγγραφής.

Αυτή η κάρτα μνήμης είναι μόνο για ανάγνωση.

- Η μηχανή δεν μπορεί να εγγράψει ή να διαγράψει εικόνες σε αυτήν την κάρτα μνήμης.

Η εγγραφή στην κάρτα μνήμης δεν ολοκληρώθηκε σωστά Ανάκτηση δεδομένων

- Επανεισάγετε την κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Δεν υπάρχουν εικόνες

- Δεν έχουν εγγραφεί στην εσωτερική μνήμη εικόνες που να είναι δυνατό να αναπαραχθούν.

- Δεν έχουν εγγραφεί σε αυτόν το φάκελο της κάρτας μνήμης εικόνες που να είναι δυνατό να αναπαραχθούν.

Καμία ακίνητη εικόνα

- Δεν υπάρχουν εικόνες 3D που μπορούν να αναπαραχθούν στη λειτουργία [Προβολή 3D].

- Ο επιλεγμένος φάκελος ή η ημερομηνία δεν περιέχει κάποιο αρχείο που να μπορεί να αναπαραχθεί σε παρουσίαση.

Βρέθηκε αρχείο που δεν αναγνωρίστηκε

- Προσπαθήσατε να διαγράψετε ένα φάκελο που περιέχει ένα αρχείο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε αυτή τη μηχανή. Διαγράψτε το αρχείο στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, διαγράψτε το φάκελο.

Σφάλμα φακέλου. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή στον επιλεγμένο φάκελο. Επιλέξτε διαφορετικό φάκελο.

- Ένας φάκελος με τα ίδια τρία πρώτα ψηφία υπάρχει ήδη στην κάρτα μνήμης (για παράδειγμα: 123MSDCF και 123ABCDE). Επιλέξτε άλλο φάκελο, [Πληροφ.] ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο [Πληροφ.].

Η δημιουργία περισσότερων φακέλων δεν είναι δυνατή

- Ο φάκελος με όνομα που αρχίζει από "999" υπάρχει στην κάρτα μνήμης. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους αν συμβαίνει αυτό.

Άδειασμα περιεχομένων φακέλου

- Προσπαθήσατε να διαγράψετε ένα φάκελο που περιέχει ένα ή περισσότερα αρχεία. Διαγράψτε όλα τα αρχεία και, στη συνέχεια, διαγράψτε το φάκελο.

Προστατευμένος φάκελος.

- Προσπαθήσατε να διαγράψετε ένα φάκελο που προστατεύεται ως φάκελος μόνο για ανάγνωση σε έναν υπολογιστή.

Σφάλμα αρχείου.

- Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την αναπαραγωγή της εικόνας.
  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για αναπαραγωγή, σε αυτήν τη μηχανή, αρχείων που περιέχουν εικόνες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικόνων που λήφθηκαν με άλλες μηχανές.

Φάκελος μόνο για ανάγνωση

- Επιλέξατε έναν φάκελο που δεν μπορεί να οριστεί ως φάκελος εγγραφής στη μηχανή. Επιλέξτε έναν άλλο φάκελο. [Πληροφ.]

Προστασία αρχείου

- Ακυρώστε την προστασία. [Πληροφ.]

Υπέρβαση μεγέθους εικόνας

- Αναπαράγετε μια εικόνα με μέγεθος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στη μηχανή.

Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση προσώπου για ρετουσάρισμα

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να ρετουσάρετε την εικόνα ανάλογα με την εικόνα.

(Ένδειξη προειδοποίησης κουνήματος)

- Ενδέχεται να προκύψει κούνημα της μηχανής λόγω του ανεπαρκούς φωτισμού. Χρησιμοποιήστε το φλας ή στερεώστε τη μηχανή σε ένα τρίποδο για να την ασφαλίσετε.

MP4 12M δεν υποστηρίζεται με αυτήν την κάρτα μνήμης.
MP4 6M δεν υποστηρίζεται με αυτήν την κάρτα μνήμης.

- Για την εγγραφή ταινιών, προτείνεται η χρήση ενός "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), ενός "Memory Stick PRO-HG Duo" ή μιας κάρτας SD (Κατηγορία 4 ή ταχύτερη).

Μέγιστος αριθμός εικόνων έχει ήδη επιλεγεί.

- Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 αρχεία κατά τη χρήση της επιλογής [TransferJet].

- Μπορείτε να επιλέξετε έως και 100 αρχεία κατά τη χρήση της επιλογής [Πολλαπλές εικόνες].

- Μπορείτε να προσθέσετε σημάδια (Παραγγελία εκτύπωσης) σε έως 999 αρχεία.

Σφάλμα αναπαραγωγής μουσικής

- Διαγράψτε το αρχείο μουσικής ή αντικαταστήστε το με ένα κανονικό αρχείο μουσικής.

- Εκτελέστε [Διαγραφ. μουσικής] και, στη συνέχεια, κατεβάστε ένα νέο αρχείο μουσικής.

Σφάλμα μορφής μουσικής

- Εκτελέστε [Διαγραφ. μουσικής].

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία σε αρχεία που δεν υποστηρίζονται.

- Δεν μπορούν να εκτελεστούν οι λειτουργίες επεξεργασίας και άλλες λειτουργίες διόρθωσης της μηχανής σε αρχεία εικόνας που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστή ή σε εικόνες που εγγράφηκαν με άλλες μηχανές.

Προετοιμασία αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων. Περιμένετε.

- Η μηχανή αποκαθιστά τις πληροφορίες ημερομηνίας κλπ., σε περιπτώσεις που οι εικόνες διαγράφηκαν από υπολογιστή, κλπ.

- Το απαραίτητο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων δημιουργείται μετά από τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.

- Ο αριθμός των εικόνων υπερβαίνει το όριο για το οποίο είναι δυνατή η διαχείριση ημερομηνίας σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων από τη μηχανή. Για να καταχωρήσετε πρόσθετες εικόνες στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων, διαγράψτε τις εικόνες από την [Προβ. ημ/νίας].

Υπάρχουν ασυνέπ. στο αρχείο βάσης δεδ. εικόνων. Επιδιόρθωση του αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων;

- Δεν μπορείτε να εγγράψετε ή να αναπαραγάγετε ταινίες σε αρχείο προβολής AVCHD, επειδή το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων είναι κατεστραμμένο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ανακτήσετε το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων.

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων της μηχανής ή η αναπαραγωγή εικόνων με χρήση της επιλογής [Προβ. ημ/νίας]. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό "PMB" για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των εικόνων σε υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το για να επαναφέρετε μια κάρτα μνήμης.

Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων εικό- νων. Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων.

- Εισαγάγετε όλες τις εικόνες στον υπολογιστή με το λογισμικό "PMB" και διαμορφώστε την κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη.
  Για να δείτε τις εικόνες ξανά με τη μηχανή, εξαγάγετε τις εισηγμένες εικόνες στη μηχανή με το "PMB". [Πληροφ.]

Η λειτουργία εγγραφής δεν διατίθεται λόγω υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας.

- Η θερμοκρασία της μηχανής έχει αυξηθεί. Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικόνες εάν δεν μειωθεί η θερμοκρασία.

Η εγγραφή διακόπηκε λόγω αυξημένης θερμοκρασίας μηχανής.

- Η εγγραφή έχει διακοπεί λόγω αύξησης της θερμοκρασίας κατά την εγγραφή μιας ταινίας. Περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.

- Όταν εγγράφετε ταινίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνεται η θερμοκρασία της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση, διακόψτε την εγγραφή ταινιών.

Η σύνδεση απέτυχε

- Ελέγξτε τη θύρα λήψης του TransferJet και μεταφέρετε τα δεδομένα σωστά. [Πληροφ.]

Μερικά αρχεία δεν στάλθηκαν
Μερικά αρχεία δεν λήφθηκαν

- Η επικοινωνία διακόπηκε κατά τη μεταφορά εικόνων ή η μεταφορά διακόπηκε επειδή η μνήμη της συσκευής είναι πλήρης. Ελέγξτε την χωρητικότητα της μνήμης και δοκιμάστε να μεταφέρετε ξανά τα δεδομένα με χρήση του TransferJet.

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε την εικόνα, ανάλογα με την εικόνα.

Πίσω στην κορυφή