Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Ρυθμίζει τη φωτεινή ευαισθησία όταν η μηχανή ορίζεται στις επιλογές Αυτόματο πρόγραμμα ή (Υποβρύχια) (DSC-TX10) στην Επιλογή σκηνικού.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ορίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO.
| ///// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, αυξάνοντας την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Ρύθμιση ευαισθησίας ISO (Δείκτης συνιστώμενης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι ένας βαθμός ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα εικόνας ο οποίος λαμβάνει φως. Ακόμα και όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί το θόλωμα.
Παρόλα αυτά, στην εικόνα συνήθως εμφανίζεται θόρυβος.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο ομαλή εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται πιο σκοτεινή.
Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές φωτογραφίες
Παρότι η μηχανή είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η εικόνα βγαίνει θολή όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου. Το κούνημα της μηχανής μειώνεται αυτόματα, ωστόσο, η λειτουργία δεν μειώνει αποτελεσματικά το θόλωμα του θέματος.
Θόλωμα του θέματος προκύπτει συχνά υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας κλείστρου.
Σε αυτή την περίπτωση, φωτογραφίστε λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω συμβουλές.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να αυξήσετε την ταχύτητα του κλείστρου.

- Επιλέξτε τη λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

Σημείωση

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή