Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις ριπής

## Ρυθμίσεις ριπής

Η μηχανή κάνει λήψη έως 10 συνεχόμενων καρέ σε μία λειτουργία ριπής όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

1. MENU (Ρυθμίσεις ριπής) επιθυμητή λειτουργία

| (Όχι) | Εγγράφει μια μόνο εικόνα.
| (Υψηλό) | Κάνει λήψη διαδοχικά έως 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.
| (Χαμηλό) | Πραγματοποιεί λήψη μέχρι και 2 διαδοχικών εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Σημειώσεις

- Το [Φλας] ορίζεται στην επιλογή [Όχι].

- Κατά την εγγραφή με το χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως και 10 εικόνων.

- Το μεσοδιάστημα μεταξύ εγγραφών αυξάνεται, ανάλογα με τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας.

- Οι ρυθμίσεις [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και οι ρυθμίσεις αυτές χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Το μέγεθος εικόνας [VGA] θα οριστεί κατά την εγγραφή στην εσωτερική μνήμη.

- Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό ή όταν η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η ριπή διακόπτεται.

- Υπό συνθήκες χαμηλής ταχύτητας κλείστρου, οι λήψεις ριπής ανά δευτερόλεπτο ενδέχεται να μειωθούν.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή κάποια στοιχεία του MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή