Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή) > Στοιχεία MENU (Προβολή) > Προστασία

## Προστασία

Προστατεύει εγγεγραμμένες εικόνες από τυχαία διαγραφή.
Το σημάδι εμφανίζεται για καταχωρημένες εικόνες.

1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

1. MENU (Προστασία) επιθυμητή λειτουργία

(Αυτή την εικόνα) | Προστατεύει την εικόνα που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στη λειτουργία μονής εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες) | Μπορείτε να επιλέξετε και να προστατεύσετε πολλές εικόνες. Κάντε τα εξής μετά από το βήμα 2. Επιλέξτε μια εικόνα την οποία θέλετε να προστατεύσετε και, στη συνέχεια, πιέστε την ελαφρά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εικόνες για προστασία. Πιέστε ξανά μια εικόνα με σύμβολο για να καταργήσετε το σύμβολο . Πιέστε ελαφρά [OK] [OK].
(Ορισμ. όλων των εικόν. ριπής.) | Εφαρμόζει ταυτόχρονα προστασία σε όλες τις εικόνες της επιλεγμένης ομάδας ριπής στη λειτουργία Εμφάνιση ομάδας ριπής. Πιέστε ελαφρά το [OK] μετά από το βήμα 2.
(Ορισμ. όλων ημ/νίας αυτής) | Εφαρμόζει προστασία σε όλες τις εικόνες στο εύρος ημερομηνίας ή στο φάκελο ή σε όλες τις ταινίες στα αρχεία προβολής AVC HD. Πιέστε ελαφρά το [OK] μετά από το βήμα 2.
(Ορισμ. όλων στο φάκ. αυτό)
(Ρύθμ. όλων αρχ. προβολ. AVCHD)
(Αφαίρ. όλων των εικόν. ριπής.) | Καταργεί ταυτόχρονα την προστασία από όλες τις προστατευμένες εικόνες της επιλεγμένης ομάδας ριπής στη λειτουργία Εμφάνιση ομάδας ριπής. Πιέστε ελαφρά το [OK] μετά από το βήμα 2.
(Αφαίρ. όλων ημ/νίας αυτής) | Καταργεί ταυτόχρονα την προστασία από όλες τις εικόνες στο εύρος ημερομηνίας ή στο φάκελο ή από όλες τις ταινίες στα αρχεία προβολής AVC HD. Πιέστε ελαφρά το [OK] μετά από το βήμα 2.
(Αφαίρ. όλων στο φάκ. αυτό)
(Αφαίρ. όλων αρ. προβ. AVCHD)

Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείται η εσωτερική μνήμη για την εγγραφή εικόνων, οι ακίνητες εικόνες εμφανίζονται στην Προβολή φακέλων.

- Η ταινία στα αρχεία προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:
  DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
  DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή