Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (katselu) > MENU-kohteet (katselu) > Lähettää TransferJetillä

## Lähettää TransferJetillä

Kuvien vastaanotto TransferJet-toiminnon avulla
Erikseen myytävien TransferJet-yhteensopivien laitteiden käyttö
TransferJet on lyhyen kantaman langaton siirtotekniikka, jonka avulla dataa voidaan siirtää kohdistamalla lähekkäin kaksi tuotetta, joiden halutaan kommunikoivan keskenään.
Jos haluat tietää, onko kamerassa TransferJet-toiminto, tarkista, onko kameran pohjassa (TransferJet)-merkki.
Kun käytetään Memory Stick jossa TransferJet -korttia (myydään erikseen), voidaan kuvia siirtää TransferJet-yhteensopivasta laitteesta toiseen.
Lisätietoja TransferJetistä on Memory Stick jossa TransferJet -kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. Aseta Memory Stick jossa TransferJet -kortti kameraan.

1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

1. MENU (Lähettää TransferJetillä) haluttu tila

1. Siirrä kuvia kohdistamalla kameran ja toisen laitteen (TransferJet)-merkit lähelle toisiaan.

Merkkiääni kuuluu, kun yhteys on muodostettu.

(Tämä kuva) | Lähettää näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia) | Voit valita ja lähettää useita kuvia. Toimi vaiheen 3 jälkeen seuraavasti. Valitse lähetettävä kuva ja kosketa sitä. Toista yllä olevia vaiheita, kunnes lähetettäviä kuvia ei enää ole. Voit poistaa -merkin koskettamalla uudelleen -merkillä varustettua kuvaa. Kosketa [OK] [OK].

Huomautuksia

- Vain valokuvia voidaan lähettää.

- Enintään 10 kuvaa voidaan lähettää kerrallaan. 3D-kuvista lähetetään kuitenkin sekä MPO-tiedosto että JPEG-tiedosto. Vastaanottolaitteen mukaan enintään 20 kuvaa vastaanotetaan.

- Valitse [TransferJet]-asetukseksi [Päällä] kohdassa (Asetukset). [Tietoja]

- Valitse lentokoneessa [TransferJet]-asetukseksi [Pois] kohdassa (Asetukset) [Tietoja]. Noudata myös käyttöpaikan sääntöjä.

- Yhteys katkaistaan, jos siirtoa ei voida tehdä noin 30 sekunnin kuluessa. Jos näin käy, valitse [Kyllä] ja kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet)-merkit uudelleen.

- Joissakin maissa tai alueilla ei ehkä ole saatavilla TransferJet -tekniikalla varustettuja Memory Stick jossa TransferJet -muistikortteja ja kameramalleja paikallisten lakien ja määräysten vuoksi.

- Jos olet ostomaan tai -alueen ulkopuolella, valitse [TransferJet]-asetukseksi [Pois]. Joissakin maissa tai alueilla TransferJet-toiminnon käyttöä voivat rajoittaa paikalliset sähkömagneettisten aaltojen lähetystä koskevat rajoitukset.

### Kuvien vastaanotto TransferJet-toiminnon avulla

1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

1. Kohdista kameran ja lähettävän laitteen (TransferJet)-merkit lähekkäin kuvien vastaanottamista varten.

Merkkiääni kuuluu, kun yhteys on muodostettu.
Vihjeitä datan onnistuneeseen lähetykseen ja vastaanottoon
Kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet)-merkit lähekkäin.

- Siirtonopeus ja -etäisyys vaihtelevat sen mukaan, mihin kulmaan (TransferJet)-merkit on kohdistettu.

- Kameran asentoa/kulmaa täytyy ehkä muuttaa, kunnes tiedonsiirtoyhteys muodostuu.

- Tietojen lähetys ja vastaanotto on helpompaa, jos kummankin kameran (TransferJet)-merkit kohdistetaan toisiinsa kuvan mukaisesti.

Huomautuksia

- Vain kuvia, jotka voidaan näyttää kamerassa, voidaan lähettää tai vastaanottaa.

- Tämä kamera voi vastaanottaa vain MPO- ja JPEG-tiedostoja.

- Jos tallennuksen aikana tapahtuu kuvatietokantatiedoston virhe, esiin tulee Palauta kuvatietokantatiedosto -näyttö.

- Toista kuvat, joita ei voi rekisteröidä kuvatietokantatiedostoon, käyttämällä toimintoa [Kansionäkymä (valokuva)].

### Erikseen myytävien TransferJet-yhteensopivien laitteiden käyttö

Käyttämällä erikseen myytäviä TransferJet-yhteensopivia laitteita voidaan siirtää kuvia tietokoneeseen ja siirtää dataa monipuolisemmin.
Lisätietoja on TransferJet-yhteensopivan laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Huomaa seuraavat seikat, kun käytät TransferJet-yhteensopivia laitteita.

- Aseta kamera toistotilaan ennen käyttöä.

- Jos kuvia ei näytetä, kosketa MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [LUN-asetus] [Yksi].

- Kun yhteys on muodostettu, dataa ei voi kirjoittaa kameraan tai poistaa siitä.

- Älä katkaise yhteyttä siirrettäessä tärkeitä kuvia PMB-ohjelmaan.

Liittyvä aihe
TransferJet
TransferJet-standardi
Takaisin ylös