Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Ilmoitukset

## Ilmoitukset

Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.

- Pariston varaus on vähissä. Lataa akku välittömästi. Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä riippuu akun käyttöolosuhteista ja tyypistä.

Saa käyttää vain yhteensopivan akun kanssa.

- Asennettu akku ei ole NP-BN1-akku (mukana).

Kamera ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä

- Kameran lämpötila on noussut. Virta voi katketa automaattisesti, tai et ehkä voi tallentaa videoita. Jätä kamera viileään paikkaan, kunnes lämpötila laskee.

Sisäisen muistin virhe

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Aseta muistikortti paikalleen uudelleen.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Muistikortin liitinosa on likainen.

- Muistikortti on vaurioitunut.

Muistikorttia ei ole alustettu oikein.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Muistikortilla ei kenties ole mahdollista tallentaa eikä toistaa videoita oikein.

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Puskurin ylivirtaus. Kirjoitus mediaan ei loppunut ajoissa.

- Jos käytät muistikorttia, johon on tallennettu ja poistettu tietoja toistuvasti tai se on alustettu eri kameralla, tietojen kirjoitusnopeus voi olla liian hidas. Ota ensin varmuuskopio kortilla olevista tiedoista tietokoneelle ja alusta sitten kortti uudelleen ennen sen käyttöä. [Tietoja]

- Käytettävän muistikortin kirjoitusnopeus ei ole riittävä videotallennuksille. Käytä ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)- tai SD-muistikorttia (luokka 4 tai nopeampi).

Muistikortti on lukittu. Tarkista liuska.

- Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Muistikortti on vain lukua varten.

- Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia muistikortille/-kortilta.

Muistikorttiin kirjoitus ei onnistunut Palauttaa tiedot

- Aseta muistikortti uudelleen ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Ei kuvia

- Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

- Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

Ei valokuvia

- Kamerassa ei ole 3D-kuvia, joita voidaan toistaa [3D-katselu] -tilassa.

- Valittu kansio tai päivämäärä ei sisällä tiedostoa, joka voidaan toistaa kuvaesityksessä.

Löytyi tiedosto, jota ei tunnisteta

- Yritit poistaa kansion, joka sisältää tiedoston, jota ei voi toistaa tässä kamerassa. Poista tiedosto tietokoneella ja poista sitten kansio.

Kansiovirhe. Valittuun kansioon ei voi tallentaa. Valitse toinen kansio.

- Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortissa (esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio [Tietoja] tai luo uusi kansio [Tietoja].

Ei voi luoda lisää kansioita

- Kansio, jonka nimen alussa on ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin on.

Tyhjennä kansion sisältö

- Yritit poistaa kansion, jossa on yksi tai useampia tiedostoja. Poista kaikki tiedostot ja sitten kansio.

Kansio suojattu.

- Yritit poistaa kansion, joka on ”vain luku” -suojattu tietokoneella.

Tiedostovirhe.

- Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
  Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.

Vain luku -kansio

- Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio. [Tietoja]

Tiedoston suojaus

- Poista suojaus. [Tietoja]

Kuvakoko yli rajoituksen

- Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.

Korjattavia kasvoja ei löydy

- Kuvaa ei välttämättä voi parannella kuvan mukaan.

(Tärinävaroituksen ilmaisin)

- Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.

Tämä muistikortti ei tue muotoa MP4 12M.
Tämä muistikortti ei tue muotoa MP4 6M.

- Videoiden tallennukseen on suositeltavaa käyttää ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)-, ”Memory Stick PRO-HG Duo”- tai SD-muistikorttia (luokka 4 tai nopeampi).

Enimmäismäärä kuvia on jo valittu.

- Enintään 10 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [TransferJet]-toimintoa.

- Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia] -toimintoa.

- Voit lisätä (Kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon.

Virhe toistettaessa musiikkia

- Poista musiikkitiedosto tai korvaa se normaalilla musiikkitiedostolla.

- Suorita [Tyhjennä musiikki] ja lataa sitten uusi musiikkitiedosto.

Musiikkimuistin alustusvirhe

- Suorita [Tyhjennä musiikki].

Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta.

- Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.

Valmistaa kuvatietokantatiedostoa. Odota.

- Kamera palauttaa päivämäärätiedot jne., jos kuvia on poistettu tietokoneelta jne.

- Tarvittava kuvatietokantatiedosto luodaan, kun muistikortti on alustettu.

- Kuvien määrä ylittää määrän, johon kameran tietokantatiedoston tiedonhallinta kykenee. Lisäkuvien rekisteröimiseksi kuvatietokantatiedostoon poista kuvia [Pvm. -näkymä] -näkymässä.

Ristiriitaisuuksia kuvatietokantatiedostossa. Haluatko korjata kuvatietokantatiedoston?

- AVCHD-videoita ei voida tallentaa tai toistaa, kun kuvatietokantatiedosto on korruptoitunut. Palauta kuvatietokantatiedosto näytöllä annettavien ohjeiden mukaisesti.

- AVCHD-videon kuvaus:

DSC-TX10: AVCHD-muodon videot
DSC-TX100 / TX100V: Tallennettu [Videomuoto] -asetuksella [AVCHD 50i/50p] tai [AVCHD 60i/60p]. [Tietoja]

- Kameran kuvatietokantatiedostoon ei voi tallentaa eikä sieltä voi toistaa käyttämällä [Pvm. -näkymä]-näkymää. Varmuuskopioi kaikki kuvat tietokoneelle ”PMB”-ohjelmalla ja käytä sitä muistikortin palauttamiseen.

Kuvatietokantatiedoston virhe. Tietoja ei voi palauttaa.

- Tuo kaikki kuvat tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmalla ja alusta muistikortti tai sisäinen muisti.
  Kuvien katselemiseksi uudelleen kameralla vie tietokoneelle tuodut kuvat kameraan ”PMB”-ohjelmalla. [Tietoja]

Tallennustoiminto ei saatavana korkean sisäisen lämpötilan takia.

- Kameran lämpötila on noussut. Et voi tallentaa kuvia, ennen kuin lämpötila on laskenut.

Tallennus pysäytettiin kameran kohonneen lämpötilan takia.

- Tallennus on pysäytetty kohonneen lämpötilan vuoksi videon tallennuksen aikana. Odota, kunnes lämpötila on laskenut.

- Kun tallennat videota kauan, kameran lämpötila kohoaa. Lopeta tällöin videoiden tallennus.

Yhteyden muodostus epäonnistui

- Tarkista TransferJet-vastaanottoportti ja siirrä tiedot oikein. [Tietoja]

Kaikki tiedostoja ei lähetetty
Kaikkia tiedostoja ei vastaanotettu

- Tiedonsiirtoyhteys katkaistiin kuvan siirron aikana tai siirto keskeytettiin laitteen muistin täyttymisen vuoksi. Tarkasta käytettävissä oleva muistikapasiteetti ja yritä siirtää tiedot TransferJetillä uudelleen.

- Kuvaa ei välttämättä voi vastaanottaa kuvan mukaan.

Takaisin ylös