Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Kosketuspaneeli / Näyttö

## Kosketuspaneeli / Näyttö

Kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein tai täydellisesti.

- Kosketuspaneeli ei ehkä reagoi toimintoon, jos suojakalvo on paikallaan.

- Kosketa haluttua aluetta näytöltä, älä muuta aluetta, sillä se ei ehkä toimi oikein.

Kun käytät kosketuspaneelia, kosketa ainoastaan haluttua aluetta.

- [Kotelo]-asetuksena on [Päällä]. (DSC-TX10) [Tietoja]

Maalauskynä reagoi väärissä kohdissa.

- Pidä maalauskynää suorassa.

- Vältä pitämästä kiinni kynän kärjestä.

Kun näytöllä näytetään kirkas kuva, kirkkaustaso näyttää erilaiselta. (DSC-TX100 / TX100V)

- Kun näytöllä näytetään erittäin kirkas kuva, näyttö himmenee automaattisesti näytön suojaamiseksi.

- Kun näytetään tumma kuva, todellisen kuvan ja näytetyn kuvan ulkonäkö on erilainen.

- Kun näytetään erittäin kirkas kuva

- Kuvattaessa kirkasta kohdetta EV + puolelle asetettuna.

- Kun kuvataan kirkasta kohdetta AE tummaan kohteeseen lukittuna.

Näyttö pimenee ja häviää. (DSC-TX100 / TX100V)

- Jos kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, näyttö pimenee automaattisesti sen kiinnipalamisen estämiseksi. Palaa normaalinäyttöön käyttämällä kameraa.

Takaisin ylös