Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Digitaalizoomaus

## Digitaalizoomaus

Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen zoom 4×)
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään 4×). Jos zoomauskerroin ylitetään, kamera käyttää joko älykästä tai tarkkuusdigitaalizoomausta.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Digitaalizoomaus] haluttu tila

| Älykäs () | Suurentaa kuvaa digitaalisesti ilman vääristymiä kuvakoon mukaan (älykäs zoom).
| Tarkkuus () | Suurentaa kaikkia kuvakokoja kokonaiszoomauskertoimella 16× mukaan lukien optinen 4×-zoom. Huomaa kuitenkin, että kuvanlaatu heikkenee, kun optisen zoomin kerroin ylitetään (tarkkuusdigitaalizoom).
| Pois | Ei käytä digitaalizoomia.

Huomautuksia

- Digitaalizoom-toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Pyyhkäisypanoraama-tilassa

- Vedenal. i-pyyhkäisypanor. -tilassa (DSC-TX10)

- Paras automaattisäätö -tilassa

- Taustan epätarkkuus -tilassa

- 3D-kuvaus-tilassa

- Kun Kamera-asetuksen valinta on asetettu arvoon (Vastavalon korjaus HDR)

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.

- Kun [Itselaukaisin]-asetuksena on [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

- Älykäs zoomaus ei ole käytössä, kun kuvakooksi on asetettu [16M] tai [16:9(12M)].

- Älykäs zoomaus ei ole käytettävissä videoita tallennettaessa.

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä digitaalizoomia.

### Kokonaiszoomauskerroin, kun käytetään älykästä zoomausta (mukaan lukien optinen zoom 4×)

Tuettu zoomaussuhde vaihtelee kuvakoon mukaan.

Koko | Kokonaiszoomauskerroin
10M | Noin 5,1×
5M | Noin 7,1×
VGA | Noin 28×
16:9(2M) | Noin 9,6×

Takaisin ylös