Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Sijaintitieto (vain DSC-TX100V)

## Sijaintitieto (vain DSC-TX100V)

GPS-kolmiomittauksen tila voidaan tarkistaa. GPS-kolmiomittauksen tilan näytön aikana kamera on helppo asettaa kolmiomitattavaksi GPS:llä.

1. MENU (Sijaintitieto)

Näyttää kolmiomittaustiedot näytöllä.

#### GPS-ilmaisimet

Ilmaisin muuttuu (A) GPS-signaalin vastaanottovoimakkuuden mukaan, kun GPS on käytössä.

GPS-ilmaisimet | Kolmiomittauksen tila | GPS-vastaanoton tila
Ei ilmaisinta | Pois päältä | [GPS-asetus] -asetuksena on [Pois] tai on tapahtunut virhe.
| Vaikeaa | Kamera ei löydä GPS-signaalia eikä se siksi voi hakea sijaintitietoja. Käytä kameraa avoimella paikalla.
| Etsii | Etsii GPS-satelliitteja. Kolmiomittauksen aloittaminen voi kestää useita minuutteja.
| Kolmiomitataan | GPS-kolmiomittauksen aikana näytetään leveys- ja pituusasteet (B).

#### Satelliitti- ja paikannusilmaisimet

Satelliitin sijainti ja kiertoratatietojen hankinnan tila (C) voidaan tarkistaa sijaintitietonäytöltä. Satelliitin tietojen hankinnan tila näytetään sijaintitietoilmaisimessa (D) neljän ilmaisimen avulla.
Satelliitti- ja sijainti-ilmaisimien väri muuttuu paikannuksen tilan mukaan. Vihreä väri tarkoittaa, että kamera suorittaa kolmiomittausta.
Huomautuksia

- Jos GPS-signaalia vastaanotetaan useasta satelliitista sijainnista riippuen, oikea kuvaussuunta ei ehkä tallennu, sitä ei näytetä tai se vie aikaa.

- Satelliittien sijaintien etsiminen tai kolmiomittaus voi epäonnistua, jos asetat sormesi GPS-vastaanottimen eteen.

Liittyvä aihe
GPS-asetus (vain DSC-TX100V)
GPS (vain DSC-TX100V)
Takaisin ylös