Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > USB-liitännän asetus

## USB-liitännän asetus

Valitsee USB-tilan, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai USB-laitteeseen USB-moniliitäntäkaapelilla.

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [USB-liitännän asetus] haluttu tila

| Auto | Riippuen tietokoneesta tai muusta USB-laitteesta, johon kamera liitetään, yhteysmuodoksi valitaan automaattisesti [MTP] tai [Mass Storage]. Jos käytössä on Windows 7, valitaan [MTP] ja Windows 7 -kohtaiset toiminnot ovat käytettävissä.
| MTP | Muodostaa MTP-yhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille. Jos käytössä on Windows 7, valitaan [MTP] ja Windows 7 -kohtaiset toiminnot ovat käytettävissä. Jos käytetään muita käyttöjärjestelmiä (Vista/XP, MacOS X), ohjattu automaattinen käynnistystoiminto tulee näkyviin ja kameran tallennuskansiossa olevat kuvat tuodaan tietokoneeseen.
| Mass Storage | Muodostaa Mass Storage -yhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille.

Huomautus

- Jos Device Stage* ei ilmesty näytölle, kun kamera liitetään Windows 7:ään, valitse [USB-liitännän asetus] -asetukseksi [Auto].

* Device stage on valikko (Windows 7 -kohtainen toiminto) kameran liittämiseksi jne.
Takaisin ylös