Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > GPS (vain DSC-TX100V)

## GPS (vain DSC-TX100V)

Kamera ei vastaanota GPS-signaalia.

- Valitse [GPS-asetus] -asetukseksi [Päällä]. [Tietoja]

- Kamera ei ehkä pysty vastaanottamaan GPS-satelliittien radiosignaaleja esteiden takia.

- Jotta sijaintitiedot voidaan kolmiomitata oikein, vie kamera avoimelle paikalle ja käynnistä se uudelleen.

Kohtuuton virhe sijaintitiedoissa.

- Virhemarginaali voi olla jopa useita satoja metrejä ympäröivien rakennusten, GPS-signaalivoimakkuuden yms. mukaan.

Kolmiomittaus kestää jonkin aikaa, vaikka käytettäisiin [GPS-aputiedot] -ominaisuutta.

- [Pvm- & aika-asetus] on tekemättä tai asetettu aika on siirtynyt huomattavasti. Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. [Tietoja]

- Aputietojen kelpoisuusaika on umpeutunut. Päivitä [GPS-aputiedot]. [Tietoja]

- Koska GPS-satelliittien sijainnit vaihtelevat jatkuvasti, sijainnin määrittäminen voi kestää pidempään tai vastaanotin ei ehkä pysty määrittämään sijaintia ollenkaan sijainnin ja kameran käyttöajan mukaan.

- GPS on järjestelmä, joka määrittää maantieteellisen sijainnin kolmiomittaamalla GPS-satelliittien radiosignaaleja. Vältä kameran käyttöä paikoissa, joissa radiosignaalit estetään tai ne heijastuvat, kuten rakennusten tai puiden ympäröimät varjoiset paikat yms. Käytä kameraa avoimessa ympäristössä.

Sijainti- tai suuntatietoja ei ole tallennettu.

- Videoita kuvattaessa kuvaussuuntaa ei tallenneta.

- Käytä ”PMB”-ohjelmaa GPS-sijaintitietoja sisältävien videoiden tuontiin tietokoneelle.

Kohtuuton virhe kompassitiedoissa

- Älä aseta kameraa magneettisen lähteen tai metallin läheisyyteen.

Takaisin ylös