Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Näytettyjen kuvakkeiden paikat voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
9 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Elokuvakuvauskohtaus näytetään vain mallissa DSC-TX10.
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Tärinävaroitus
| Suljettujen silmien esto
| Valotuksen tunnistus
| Pahaan automaattisäädön kerrostuskuvake
KUVAUS Valmis | Videon tallennus / Videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)
| Kasvontunnistus
| Valkotasapaino / näytetään vain mallissa DSC-TX10.
| Mittausmuoto
| Epätarkkuustehoste
| Pehmeä iho -tehoste
| Sarjan asetukset
| Eye-Fi -tilan näyttö
| Ylikuumenemisvaroitus
| Tietokantatiedosto täynnä / Varoitus tietokantatiedostovirheestä

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-numero
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
| Lähikuvaus
| Salamavalotila
| Punasilmäisyyden vähennys
| Salama latautuu
| Tuulen kohinan vaimennus

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kosketuspaneeli ei käytössä
| GPS (DSC-TX100V)
| Sijaintitieto (DSC-TX100V)
1.4 | Zoomaussuhde
| Puskuriin kirjoitus (DSC-TX100 / TX100V)
SIEPPAA | Sieppaa
| Tallennusväline (muistikortti / sisäinen muisti)
| AF-apuvalo

Näyttö | Selitys
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennuskansio
| Itselaukaisin
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Valokuvien tallennukseen liittyvä varoitusilmaisin
| Kohde (DSC-TX10 / TX100)
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko
| Kuvan koko / Panoraamakuvan koko / Laatu näytetään vain mallissa DSC-TX100 / TX100V.
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
| Kirjoita päiväys

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Kuvan koko / Panoraamakuvan koko / Laatu näytetään vain mallissa DSC-TX100 / TX100V.
| Sarjakuvat
| Sarjakuvaryhmän pääkuva
| Suojaa
| Kuvatilaus (DPOF)
| Toistozoomaus
| Toistoväline (muistikortti / sisäinen muisti)
| Eye-Fi -tilan näyttö
| 3D-kuvat
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero / Valitulle tietoalueelle, kansioon, tallennettujen kuvien määrä
| Tietokantatiedosto täynnä / Varoitus tietokantatiedostovirheestä
| Ylikuumenemisvaroitus
| Suurennus ei käytettävissä

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2011-1-1 9:30 AM | Toistokuvan tallennuspäivä/-aika

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| TransferJet-asetukset
| Katselutila
| Mittausmuoto
| Salamavalotila
| Valkotasapaino / näytetään vain mallissa DSC-TX10.
+2.0EV | Valotusarvo

Näyttö | Selitys
500 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
ISO400 | ISO-numero
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Leveys- ja pituusasteiden näyttö
| Toisto
| Säädettävä toistonopeus
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| GPS (vain DSC-TX100V)
| GPS-asetus (vain DSC-TX100V)
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös