Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Tietoja kamerasta > GPS (vain DSC-TX100V)

## GPS (vain DSC-TX100V)

Järjestelmän avulla voit määrittää tarkan sijaintisi maapallolla. GPS-satelliitit kiertävät 6 radalla 20 000 km maanpinnan yläpuolella. GPS-järjestelmä koostuu vähintään 24 GPS-satelliitista. GPS-vastaanotin vastaanottaa satelliittien radiosignaaleja ja laskee vastaanottimen nykyisen sijainnin kiertoratatietojen ja signaalien matka-aikojen yms. perusteella.
Sijainnin määrittämistä kutsutaan kolmiomittaukseksi. GPS-vastaanotin voi määrittää sijainnin leveys- ja pituusasteen vastaanottamalla signaaleja vähintään 3 satelliitista.

- Koska GPS-satelliittien sijainnit vaihtelevat jatkuvasti, sijainnin määrittäminen voi kestää pidempään tai vastaanotin ei ehkä pysty määrittämään sijaintia ollenkaan sijainnin ja kameran käyttöajan mukaan.

- ”GPS” on järjestelmä, jossa maantieteellinen sijainti lasketaan GPS-satelliittien lähettämien signaalien perusteella.
  Vältä kameran käyttämistä paikoissa, joissa radiosignaalien tiellä voi olla esteitä tai signaalit voivat heijastua, kuten rakennusten tai puiden varjostamissa paikoissa. Käytä videokameraa aukeilla paikoilla.

- Sijaintitietoja ei välttämättä voida tallentaa sijainneissa tai tilanteissa, joissa GPS-satelliittien radiosignaalit eivät saavuta kameraa seuraavissa paikoissa.

- Tunnelit, sisätilat tai rakennusten varjot.

- Korkeiden rakennusten väli tai kapeat, rakennusten ympäröimät kadut.

- Maan alla sijaitsevat paikat, tiheän puuston ympäröimät paikat, sillan alusta tai sijainnit, joissa muodostuu magneettikenttiä, kuten korkeajännitekaapeleiden lähistö.

- Sellaisten laitteiden lähellä, jotka lähettävät radiosignaaleja kameran käyttämällä taajuudella: esimerkiksi 1,5 GHz:n taajuusalueella toimivat matkapuhelimet.

#### Kolmiomittausvirheet

- Jos siirrytään toiseen sijaintiin heti kameran käynnistyksen jälkeen, kameran kolmiomittauksen käynnistyminen voi kestää pidempään kuin jos sijainti olisi pysynyt samana.

- GPS-satelliittien sijainneista aiheutuva virhe
  Kamera kolmiomittaa nykyisen sijainnin, kun se vastaanottaa radiosignaaleja vähintään kolmesta GPS-satelliitista. GPS-satelliittien sallima paikannusvirhe on noin 10 m.
  Sijainnin ympäristöstä riippuen kolmiomittausvirhe voi olla suurempikin. Tällöin todellinen sijainti ei välttämättä vastaa sijaintia kartalla GPS-tietojen perusteella. GPS-satelliitteja hallinnoi Yhdysvaltojen Puolustusministeriö, ja tarkkuusastetta voidaan muuttaa tarkoituksellisesti.

- Virhe kolmiomittauksen aikana
  Kamera vastaanottaa uudet paikannustiedot säännöllisesti kolmiomittauksen aikana. Sijaintitiedon saannin ja sen tallentamisen välillä on pieni aikaero. Tästä syystä todellinen tallennussijainti ei ehkä vastaa tarkasti sijaintia kartalla GPS-tietojen mukaan.

#### GPS:n käyttörajoitukset lentokoneessa

- Sammuta kamera lentokoneen nousun ja laskun ajaksi koneessa annettavien ohjeiden mukaan.

- Jos et halua tallentaa näitä tietoja, valitse [GPS-asetus] -asetukseksi [Pois].

#### Muut rajoitukset

- Käytä GPS-ominaisuutta paikallisten määräysten tai tilanteen mukaan.

#### Maantieteellinen koordinaatisto

- Käytössä on maantieteellinen WGS-84-koordinaatisto.

Takaisin ylös