Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > EV

## EV

Valotusta voidaan säätää manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2.0 EV - +2.0 EV.

1. MENU (EV)

Kuvaustavasta riippuen tämä asetetaan näytön vasemmalla puolella näytettävillä painikkeilla.

1. Säädä valotusta koskettamalla / [OK].

Valotusta voidaan säätää myös koskettamalla säätöpalkissa ja vetämällä oikealle tai vasemmalle.
Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (ei tarpeeksi valoa)
Huomautuksia

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös