Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus- sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.

1. Aseta kuvaustilaan.

1. (Kuvaustapa) (Paras automaattisäätö).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjakuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on Paras automaattisäätö- ja Älykäs automaattinen -tiloilla?
Paras automaattisäätö -tilassa kamera ottaa sarjakuvia tunnistetun valotuksen mukaan, ja luo sitten sarjakuvista yhdistelmäkuvan (kerrostuskuvaus).
Kamera korjaa automaattisesti taustavalon ja vähentää kohinaa kerrostamalla kuvan, minkä tuloksena on Älykäs automaattinen -tilaan verrattuna korkealaatuisempi kuva.
: Valotuksen tunnistus
Hämärä
Hämärä muotok.
Taustavalo
Muotokuva taustavalolla
Maisema
Makro
Lähitarkennus
Muotokuva
Lapsi
Kohdevalo
Hämärä valo
Jalusta
Liike
: Kerrostuksen prosessointi
Hämärässä ilman jalustaa
Liike-epäteräv. vähennys
Vastavalon korjaus HDR

- Kamera valitsee kerrostustilan automaattisesti tunnistetun valotuksen mukaan, ja näytössä näkyy (kerrostus).

Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallennus kestää kauemmin.

- [Salamavalo]-asetuksena on aina [Auto] tai [Pois]. Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salamavalo]-asetukseksi [Pois] kerrostettujen kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kohinan vähennyksen teho on alhaisempi seuraavissa tilanteissa:

- Kohteet liikkuvat

- Kohteet ovat liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- Kuvissa on jatkuvia muutoksia, kuten aallot tai vesiputoukset

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Valotuksen tunnistus
Takaisin ylös