Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Videon laatu / Videon koko

## Videon laatu / Videon koko

Mitä suurempi videon koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi määrä dataa käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi on kuvan laatu.
Valitse videon tallennusmuoto painamalla MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Videomuoto] kuvaustilassa. [Tietoja]

#### DSC-TX10

Voit asettaa videon laadun AVCHD-muodossa ja videon koon MP4-muodossa.
Videon laatu (tallennusmuoto: AVCHD)

1. MENU (Videon laatu) haluttu tila

Aseta kuvaustavasta riippuen käyttämällä näytön vasemmalla puolella olevia painikkeita.
Tällä kameralla kuvattavat videot tallennetaan AVCHD-muotoon noin 60 kenttää sekunnissa (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää sekunnissa (1080 50i-yhteensopivat laitteet) lomitellussa muodossa Dolby Digital -äänellä.

| Videon laatu | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Kuvaa parhaalla 1920×1080 (50i / 60i) -kuvanlaadulla.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Kuvaa hyvällä 1920×1080 (50i / 60i) -kuvanlaadulla.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Kuvaa normaalilla 1440×1080 (50i / 60i) -kuvanlaadulla.

#### DSC-TX100 / TX100V

Voit asettaa videon laadun [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-yhteensopivat laitteet) -muodossa ja videon koon MP4-muodossa.
Videon laatu (tallennusmuoto:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-yhteensopivat laitteet) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-yhteensopivat laitteet))

1. MENU (Videon laatu) haluttu tila

Aseta kuvaustavasta riippuen käyttämällä näytön vasemmalla puolella olevia painikkeita.
Tällä kameralla kuvattavat videot tallennetaan AVCHD-muotoon noin 60 kenttää sekunnissa (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää sekunnissa (1080 50i-yhteensopivat laitteet) lomitellussa tilassa Dolby Digital -äänellä tai AVCHD-muotoon noin 60 kenttää sekunnissa (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää sekunnissa (1080 50i-yhteensopivat laitteet) progressiivisessa tilassa Dolby Digital -äänellä.

| Videon laatu | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | Kuvaa parhaalla 1920×1080 (50p / 60p) -kuvanlaadulla.
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | Kuvaa parhaalla 1920×1080 (50i / 60i) -kuvanlaadulla.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | Kuvaa 1920×1080 (50i / 60i) -koon vakiokuvanlaadulla.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | Kuvaa normaalilla 1440×1080 (50i / 60i) -kuvanlaadulla.

#### Videon kuvakoko (tallennusmuoto: MP4)

1. MENU (Videon koko) haluttu koko

Aseta kuvaustavasta riippuen käyttämällä näytön vasemmalla puolella olevia painikkeita.
Tällä kameralla kuvattavat videot tallennetaan MPEG-4 -muotoon noin 30 kehystä/sekunti (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai noin 25 kehystä/sekunti (1080 50i-yhteensopivat laitteet) progressiivisessa muodossa, AAC-äänellä ja mp4-muodossa.

| Videon kuvakoko | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| (MP4 12M) | 12 Mbps | Kuvaa koossa 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbps | Kuvaa koossa 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbps | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Kun kuvakooksi valitaan [MP4 3M], käytetään telekuvausta.

- Jos videot tallennetaan elokuvamuodon asetuksella [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V), niitä ei voida tallentaa levylle alkuperäistä laatua muuttamatta. Muunna video ”PMB”-ohjelmalla ja tallenna se levylle.
  Jos videot tallennetaan elokuvamuodon asetuksella [AVC HD 24M (FX)], niitä ei voida tallentaa DVD-levylle tai AVCHD-levynä. Tallenna ne Blu-ray-levylle.

Takaisin ylös