Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Varotoimia > Verkkolaite

## Verkkolaite

- Toimitettu verkkolaite on tarkoitettu tälle kameralla. Älä liitä muihin sähkölaitteisiin. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Muista myös käyttää alkuperäistä Sony-verkkolaitetta.

- Jos kameran virran/latauksen valo vilkkuu latauksen aikana, poista ladattavana oleva akku ja aseta se sitten kunnolla takaisin kameraan. Jos virran/latauksen valo vilkkuu uudelleen, se voi olla merkki akkuviasta tai että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, että akku ladataan oikein. Jos akku ladataan oikein, kyseessä saattaa olla akkuvika.

- Jos virran/latauksen valo ei syty, vaikka verkkolaite on liitetty kameraan ja pistorasiaan, lataus on keskeytynyt tilapäisesti ja akku on valmiustilassa. Lataus lopetetaan ja laturi siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos lämpötila on suositellun käyttölämpötilan ulkopuolella. Lataus jatkuu ja virran/latauksen valo syttyy uudelleen, kun ympäristön lämpötila on oikea lataukselle. Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa 10 °C – 30 °C.

- Kameraan asetettu akku voidaan ladata toimitetulla verkkolaitteella. Lisäksi se syöttää kameraan virtaa toistotilassa. Kuvaustilassa virtaa ei kuitenkaan saada verkkolaitteesta. Virran syöttämiseen pistorasiasta kuvauksen aikana tarvitaan AC-LS5-verkkolaite (myydään erikseen) ja VMC-MD3-moniliitäntäkaapeli (myydään erikseen).

Takaisin ylös