Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Tallennettavissa oleva aika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.

#### DSC-TX10

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
AVC HD 24M (FX) |  | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h30m (1h30m) | 3h00m (3h00m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10m (10m) | 30m (30m) | 1h00m (1h00m) | 2h00m (2h00m) | 4h05m (4h05m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h45m (1h20m) | 3h35m (2h45m) | 7h20m (5h30m)
MP4 12M |  | 15m | 40m | 1h20m | 2h45m | 5h30m
MP4 6M |  | 35m | 1h15m | 2h40m | 5h20m | 10h50m
MP4 3M |  | 1h10m | 2h25m | 4h55m | 9h55m | 20h00m

#### DSC-TX100 / TX100V

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 19 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
AVC HD 28M (PS) |  | 9m (9m) | 15m (15m) | 35m (35m) | 1h15m (1h15m) | 2h30m (2h30m)
AVC HD 24M (FX) |  | 10m (10m) | 20m (20m) | 40m (40m) | 1h30m (1h30m) | 3h00m (3h00m)
AVC HD 17M (FH) |  | 10m (10m) | 30m (30m) | 1h00m (1h00m) | 2h00m (2h00m) | 4h05m (4h05m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25m (15m) | 50m (40m) | 1h45m (1h20m) | 3h35m (2h45m) | 7h20m (5h30m)
MP4 12M |  | 20m | 40m | 1h20m | 2h45m | 5h30m
MP4 6M |  | 35m | 1h15m | 2h40m | 5h25m | 10h50m
MP4 3M |  | 1h10m | 2h25m | 4h55m | 10h00m | 20h05m

- Suluissa oleva numero ilmoittaa likimääräisen enimmäistallennusajan.

- Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan. MP4-videon maksimikoko on noin 2 Gt.

Huomautus

- Videoiden tallennettavissa oleva aika vaihtelee, koska kamerassa on VBR-toiminto (Variable Bit-Rate), joka säätää kuvanlaadun automaattisesti otoksen mukaan.
  Nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa kuva on terävämpi, mutta tallennusaika lyhyempi, koska tallennus vie runsaasti muistia.
  Tallennettavissa oleva aika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteen ja kuvan laadun/koon asetuksen mukaan.

Takaisin ylös