Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > AVCHD-levyjen luominen

## AVCHD-levyjen luominen

HD-kuvanlaatuinen AVCHD-levy voidaan luoda tietokoneeseen tuoduista AVCHD-videoista käyttäen mukana toimitettua ”PMB”-ohjelmistoa.

1. Kytke tietokoneeseen virta ja aseta käyttämätön levy DVD-asemaan.

1. Käynnistä ”PMB”.

1. Valitse levylle kirjoitettava AVCHD-video.

1. Napsauta (Create Discs) ja valitse sitten [Create AVCHD Format Discs (HD)].

1. Luo levy noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

AVCHD-levyjen toistaminen tietokoneessa
AVCHD-levyjä voidaan toistaa tietokoneessa käyttämällä ”PMB”-ohjelmiston mukana asennettua ”Player for AVC HD” -ohjelmaa. Käynnistä ohjelma napsauttamalla [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD].
Lisätietoja on ”Player for AVC HD” -ohjelman ohjeessa.

- Tietokoneympäristön mukaan kuvia ei välttämättä toisteta sulavasti.

Huomautuksia

- Varmista, että ”PMB” on jo asennettu. [Tietoja]

- Seuraavia kuvia ei voi tallentaa AVCHD-levylle:

- Valokuvat

- MP4 Videot

- Videot, jotka tallennettu [AVC HD 28M (PS)]- tai [AVC HD 24M (FX)] -laadulla

- Levyn luominen voi kestää jonkin aikaa.

- AVCHD-videon kuvaus:

DSC-TX10: AVCHD-muodon videot
DSC-TX100 / TX100V: Tallennettu [Videomuoto] -asetuksella [AVCHD 50i/50p] tai [AVCHD 60i/60p]. [Tietoja]
Takaisin ylös