Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > AVCHD lemezek létrehozása

## AVCHD lemezek létrehozása

HD képminőségű AVCHD lemez készíthető AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképekből, amelyeket egy számítógépre importáltak a mellékelt „PMB” szoftverrel.

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezzen be egy új lemezt a DVD-meghajtóba.

1. Indítsa el a „PMB” szoftvert.

1. Válassza ki a lemezre írandó AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképet.

1. Kattintson a (Create Discs) elemre, majd válassza a [Create AVCHD Format Discs (HD)] lehetőséget.

1. A képernyőn megjelenő utasításokat követve készítse el a lemezt.

AVCHD lemez lejátszása számítógépen
Az AVCHD lemezek a „PMB” program mellé telepített Player for AVC HD lejátszóval játszhatók le. A szoftver indításához kattintson ide: [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD].
A részletes használati útmutatást lásd a „Player for AVC HD” súgójában.

- A számítógépes környezettől függően előfordulhat, hogy a képek nem játszhatók le zökkenőmentesen.

Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a „PMB” már telepítve lett. [Részletek]

- Nem rögzítheti AVCHD lemezre a következő képeket:

- Állóképek

- MP4 mozgóképek

- [AVC HD 28M (PS)] vagy [AVC HD 24M (FX)] minőségben rögzített mozgóképek

- A lemez létrehozása időbe telhet.

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]
Vissza a tetejére