Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > EV

## EV

Az expozíciós időt kézzel 1/3 EV lépésenként –2.0 EV és +2.0 EV között lehet beállítani.

1. MENU (EV)

A felvételi üzemmódtól függően ezt a képernyő bal oldalán látható gombokkal állíthatja be.

1. Érintse meg a / gombokat az expozíció beállításához [OK].

Az expozíciót úgy is beállíthatja, ha megérinti a szabályozó sávon a elemet, és balra vagy jobbra húzza azt.
Az expozíció beállítása jobb képek készítéséhez
A: Túlexponálás (túl sok fény)
B: Helyes exponálás
C: Alulexponálás (nincs elég fény)
Megjegyzések

- Ha a téma nagyon világos vagy nagyon sötét helyen található, illetve ha vakut használ, akkor előfordulhat, hogy az expozíciókorrekció nem éri el a kívánt hatást.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére