Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > Normál felbontású képminőségű (STD) lemezek létrehozása

## Normál felbontású képminőségű (STD) lemezek létrehozása

Normál felbontásos (STD) képminőségű DVD-lemezek készíthetők a mellékelt „PMB” szoftverrel. Ehhez ki kell választani egy számítógépre importált AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképet.

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezzen be egy új lemezt a DVD-meghajtóba.

- Ha a „PMB” szoftvertől eltérő program indul el automatikusan, lépjen ki a szoftverből.

1. Indítsa el a „PMB” programot.

1. Válassza ki a lemezre írandó AVCHD mozgóképet.

1. Kattintson ide: (Create Discs), majd válassza a [Create DVD-Video Format Discs (STD)] lehetőséget.

1. A képernyőn megjelenő utasításokat követve készítse el a lemezt.

Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a „PMB” már telepítve lett. [Részletek]

- Nem hozhatók létre lemezek MP4 formátumú mozgóképekhez.

- A lemezek létrehozása időbe telhet, mert az AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképeket normál felbontású (STD) képminőségbe kell átalakítani.

- A számítógépnek csatlakoznia kell az internetre, amikor először hoz létre DVD-Video lemezt.

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]
Vissza a tetejére