Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Érintőképernyő/képernyő

## Érintőképernyő/képernyő

Az érintőképernyő gombjai nem működtethetőek megfelelően vagy teljesen.

- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem reagál a működtetésre, ha felragasztja a védőréteget.

- Győződjön meg róla, hogy csak a kívánt területet érintette meg a képernyőn, előfordulhat, hogy elsőre ez nem sikerült.

Az érintőképernyő használatakor csak a kívánt területet érintse meg.

- [Búvártok] értéke: [Be]. (DSC-TX10) [Részletek]

A toll művelet nem megfelelő pontokon reagál.

- Egyenesen tartsa a festőtollat.

- A festőtollat ne a hegyénél fogva tartsa.

Amikor világos képet jelenít meg a képernyőn, a fényerőszint máshogy néz ki. (DSC-TX100 / TX100V)

- Amikor nagyon világos kép jelenik meg a képernyőn, a képernyő automatikusan elsötétül, hogy takarékoskodjon az árammal.

- Sötéten jeleníti meg a képet, és különbözik a tényleges kép és a megjelenített kép kinézete.

- Amikor nagyon világos képet jelenít meg

- Amikor az EV + oldalú beállításával rögzíti a világos környezetben lévő fotóalanyt.

- Amikor úgy rögzíti a világos környezetben lévő fotóalanyt, hogy a sötét fotóalany lett rögzítve az AE beállításánál.

A képernyő elsötétül, a képernyő eltűnik. (DSC-TX100 / TX100V)

- Ha bizonyos ideig nem használja a fényképezőgépet, a képernyő automatikusan elsötétül, hogy ne égjenek bele a rajta látható képek. A fényképezőgép használatakor visszatér a normál képernyőre.

Vissza a tetejére