Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Megtekintés > Mozgóképek megtekintése > Mozgóképek megtekintése

## Mozgóképek megtekintése

Állóképek készítése mozgóképlejátszás közben (DSC-TX100 / TX100V)

1. Ha lejátszás üzemmódba kíván váltani, nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

1. A / gombbal válasszon ki egy mozgóképet.

1. Érintse meg a gombot a képernyőn.

Amikor lejátszás közben megérinti a képernyőt, megjelennek a kezelőgombok.

#### A mozgókép-megjelenítő képernyőről

Amikor lejátszás közben megérinti a képernyőt, megjelenik a lejátszási sáv, amely jelzi a mozgókép lejátszási pozícióját, és megjelennek a kezelőgombok.
A mozgóképlejátszás képernyőjén (DSC-TX100 / TX100V) , , , , vagy jelenik meg.
A megjelenő ikon a kép méretétől és minőségétől függően változhat.

Gomb | Művelet
| Lejátszás
| Szünet
| Gyors előretekerés
| Gyors visszatekerés
| Lassú lejátszás
| Lassú visszatekeréses lejátszás
| Előrelépés egy fejezettel
| Visszalépés egy fejezettel
| Előrelépés egy képkockával
| Visszalépés egy képkockával
| Hangerő-beállítások
| Állóképek készítése mozgóképek lejátszása közben
| Bezárja a vezérlőpultot

Megjegyzések

- A vezérlőpult gombjai a lejátszás állapotától függően változhatnak.

- A képernyő a következő/előző képre vált, ha a dátum szerinti beállításban megérinti az előrelépés egy fejezettel vagy a visszalépés egy fejezettel gombját.

### Állóképek készítése mozgóképlejátszás közben (DSC-TX100 / TX100V)

Mozgóképek lejátszása alatt állóképet készíthet a mozgóképből, ha megérinti a elemet.
A rögzítés végeztével szünetel a mozgóképlejátszás.
Csak mozgóképek megjelenítése az indexképernyőn
Az indexképernyőn megjelenítheti csak a mozgóképek indexképeit, ha megérinti a MENU (Megtekintő üzemmód) (Mappa megtek. (MP4)) vagy (AVCHD megtek.) gombot.
DSC-TX10:
(Mappa megtek. (MP4)): MP4 formátumú mozgóképek indexképeit jeleníti meg az indexképernyőn.
(AVCHD megtek.): AVCHD formátumú mozgóképek indexképeit jeleníti meg az indexképernyőn.
DSC-TX100 / TX100V:
(Mappa megtek. (MP4)): MP4 formátumú mozgóképek indexképeit jeleníti meg az indexképernyőn.
(AVCHD megtek.):
A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]

- Amikor egy mozgóképfájlt a végéig lejátszott, a fényképezőgép automatikusan elkezdi a következő mozgóképfájl lejátszását.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy más fényképezőgépekkel bizonyos mozgóképeket nem tud lejátszani.

Kapcsolódó témakörök
Megtekintő üzemmód
Vissza a tetejére