Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (megtekintés) > MENU-elemek (megtekintés) > Töröl

## Töröl

Lehetővé teszi a nem kívánt fényképek kiválasztását törléshez.

1. Ha lejátszás üzemmódba kíván váltani, nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

1. (Töröl) a kívánt üzemmód

(Mind, kivéve ez a kép) | A kijelölt képen kívül törli a sorozatkép csoport képeit Sorozatkép csoport kijelzés módban. A 2. lépést követően érintse meg az [OK] gombot.
(A sor.kép csop. össz. képe) | Egyszerre kitörli a kijelölt sorozatkép csoportot. A 2. lépést követően érintse meg az [OK] gombot.
(Ezt a képet) | Törli az egyképes üzemmódban aktuálisan megjelenített képet.
(Több kép) | Lehetővé teszi egyszerre több kép kiválasztását és törlését. A 2. lépés után tegye a következőket. Jelöljön ki egy képet, majd érintse meg azt. Ismételje meg a fenti lépéseket, míg nem marad több törlendő kép. A jelölés törléséhez érintse meg a jelöléssel rendelkező képet újra. Érintse meg a következőket: MENU [OK]
(A dátum valamennyi képe) (Minden ebben a mappában) (Összes AVCHD megtek. fájl) | Egyszerre törli a kijelölt dátumtartományban vagy mappában lévő összes képet, illetve az összes AVC HD megtekintési fájl formátumú mozgóképet. A 2. lépést követően érintse meg az [OK] gombot.

A képek kijelölése közben át lehet váltani az egyképes és indexmegjelenítés között
Amikor a (Több kép) lehetőséget választja, érintse meg az indexképernyőn a ikont, hogy visszatérjen az egyképes képernyőre, és érintse meg az egyképes képernyőn a ikont, hogy visszatérjen az indexképernyőre.

- [Véd], [TransferJet küldés] és [Nyomtatás (DPOF)] esetén is válthat az egyképes és az indexmegjelenítés között.

Megjegyzések

- A belső memóriával a kép Mappa megtekintése beállításban jelenik meg.

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]
Vissza a tetejére