Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Videó minőség / Videó méret

## Videó minőség / Videó méret

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb a kép minősége. Minél több a másodpercenkénti képkockák száma (átlagos bitráta), annál jobb a képminőség.
Válasszon egy mozgókép-felvételi formátumot a MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Mozgókép formát.] gombok megnyomásával felvételkészítési módban. [Részletek]

#### DSC-TX10

A Mozgókép minősége beállítható AVCHD formátumban, és a Mozgókép mérete beállítható MP4 formátumban.
Mozgókép minősége (felvételi formátum: AVCHD)

1. MENU (Videó minőség) a kívánt üzemmód

A felvételi üzemmódtól függően ezt a képernyő bal oldalán látható gombokkal állíthatja be.
Az ezzel a fényképezőgéppel készített videók AVCHD formátumban vannak rögzítve, körülbelül 60 képmező/másodperc (1080 60i-kompatibilis eszközök) vagy 50 képmező/másodperc (1080 50i-kompatibilis eszközök) sebességgel, váltottsoros módban, Dolby Digital hanggal.

| Mozgókép minősége | Átlagos bitráta | Leírás
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | 1920 × 1080 (50i/60i) méretű legmagasabb képminőséggel készít felvételt.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | 1920 × 1080 (50i/60i) méretű magas képminőséggel készít felvételt.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | 1440 × 1080 (50i/60i) méretű normál képminőséggel készít felvételt.

#### DSC-TX100 / TX100V

A Mozgókép minősége beállítható [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatibilis eszközök) vagy [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatibilis eszközök) mozgókép formátumban, és a Mozgókép mérete beállítható MP4 formátumban.
Mozgókép minősége (felvételi formátum:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatibilis eszközök) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatibilis eszközök))

1. MENU (Videó minőség) a kívánt üzemmód

A felvételi üzemmódtól függően ezt a képernyő bal oldalán látható gombokkal állíthatja be.
Az ezzel a fényképezőgéppel készített videók AVCHD formátumban vannak rögzítve, körülbelül 60 képmező/másodperc (1080 60i-kompatibilis eszközök) vagy 50 képmező/másodperc (1080 50i-kompatibilis eszközök) sebességgel, váltottsoros módban, Dolby Digital hanggal vagy AVCHD formátumban vannak rögzítve, körülbelül 60 képmező/másodperc (1080 60i-kompatibilis eszközök) vagy 50 képmező/másodperc (1080 50i-kompatibilis eszközök) sebességgel, progresszív módban, Dolby Digital hanggal.

| Mozgókép minősége | Átlagos bitráta | Leírás
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | 1920 × 1080 (50p/60p) méretű legmagasabb képminőséggel készít felvételt.
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | 1920 × 1080 (50i/60i) méretű legmagasabb képminőséggel készít felvételt.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | 1920 × 1080 (50i/60i) méretű normál képminőséggel készít felvételt.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | 1440 × 1080 (50i/60i) méretű normál képminőséggel készít felvételt.

#### Mozgókép képmérete (felvételi formátum: MP4)

1. MENU (Videó méret) a kívánt méret

A felvételi üzemmódtól függően ezt a képernyő bal oldalán látható gombokkal állíthatja be.
Az ezzel a fényképezőgéppel készített mozgóképek MPEG-4 formátumban vannak rögzítve, körülbelül 30 képmező/másodperc (1080 60i-kompatibilis eszközök) vagy 25 képmező/másodperc (1080 50i-kompatibilis eszközök) sebességgel, progresszív módban, AAC hanggal, mp4 formátumban.

| Mozgókép képmérete | Átlagos bitráta | Leírás
| (MP4 12M) | 12 Mbps | 1440 × 1080 méreten készít felvételt
| (MP4 6M) | 6 Mbps | 1280 × 720 méreten készít felvételt
| (MP4 3M) | 3 Mbps | VGA-méreten készít felvételt

Megjegyzések

- Az [MP4 3M] képméret választása telefotóképet eredményez.

- Az [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) beállítású Mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek nem menthetők lemezre az eredeti minőség módosítása nélkül. Konvertálja a mozgóképet a „PMB” alkalmazással, és mentse azt a lemezre.
  Az [AVC HD 24M (FX)] beállítású Mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek nem menthetők DVD-lemezre vagy AVCHD lemezként. Ezeket mentse Blu-ray lemezre.

Vissza a tetejére