Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (megtekintés) > MENU-elemek (megtekintés) > Véd

## Véd

Megvédi a rögzített képeket a véletlen törléstől.
A regisztrált képeknél megjelenik a jel.

1. Ha lejátszás üzemmódba kíván váltani, nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

1. MENU (Véd) a kívánt üzemmód

(Ezt a képet) | Zárolja az egyképes üzemmódban aktuálisan megjelenített képet.
(Több kép) | Egyszerre több képet is kiválaszthat és zárolhat. A 2. lépés után tegye a következőket. Válasszon ki egy törlés elleni védelemmel ellátni kívánt képet, majd érintse meg azt. Ismételje meg a fenti lépéseket, míg nem marad több zárolandó kép. A jelölés törléséhez érintse meg a jelöléssel rendelkező képet újra. Érintse meg az [OK] [OK] gombot.
(Összes sorozatkép beállítása.) | Egyszerre védi a törlés ellen a kijelölt sorozatkép csoportban lévő összes képet Sorozatkép csoport kijelzés módban. Érintse meg az [OK] gombot a 2. lépést követően.
(Összes beállít. az adott napon) | Törlés elleni védelemmel látja el a dátumtartományban vagy mappában lévő összes képet, illetve az összes AVC HD megtekintési fájl formátumú mozgóképet. Érintse meg az [OK] gombot a 2. lépést követően.
(A mappában lévők beállítása)
(Össz. AVCHD megt. fájl beáll.)
(Összes sorozatkép eltávol.) | Egyszerre oldja fel a kijelölt sorozatkép csoportban lévő összes kép törlés elleni védelmét Sorozatkép csoport kijelzés módban. Érintse meg az [OK] gombot a 2. lépést követően.
(Összes eltáv. az adott napon) | Egyszerre feloldja a dátumtartományban vagy mappában lévő összes képet, illetve az összes AVC HD megtekintési fájl formátumú mozgóképet. Érintse meg az [OK] gombot a 2. lépést követően.
(Eltáv. a mappában lévőkről)
(Össz. AVCHD megt. fájl eltáv.)

Megjegyzések

- Ha a belső memóriára rögzít képeket, az állóképek a mappanézetben jelennek meg.

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:
  DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
  DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]

Vissza a tetejére