Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Képek megtekintése televíziókészüléken > Képek megtekintése High Definition (HD) TV-n > Kép megtekintése HD televíziókészüléken a HDMI-kábel használatával (külön megvásárolható)

## Kép megtekintése HD televíziókészüléken a HDMI-kábel használatával (külön megvásárolható)

Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy HDMI-csatlakozóval rendelkező HD (nagyfelbontású) televíziókészülékhez a HDMI-kábel használatával (külön megvásárolható).

1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a televíziókészüléket.

1. Csatlakoztassa a fényképezőgép HDMI-csatlakozóját (A) és a televíziókészülék HDMI-csatlakozóját (B) egy HDMI-kábellel (külön megvásárolható) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Kapcsolja be a televíziókészüléket, és állítsa be a bemenetet.

1. A (Lejátszás) gombot megnyomva kapcsolja be a fényképezőgépet.

A fényképezőgéppel készített képek ekkor megjelennek a televízió-képernyőn. Érintse meg és válassza ki a kívánt képet a képernyőn a / használatával.
„PhotoTV HD”
A fényképezőgép kompatibilis a „PhotoTV HD” szabvánnyal.
Ha „PhotoTV HD”-kompatibilis Sony televíziókészülékeket csatlakoztat HDMI-kábel használatával (külön megvásárolható), akkor kényelmesen, lélegzetelállító teljes HD-minőségben élvezheti a fényképek teljesen új világát.

- A „PhotoTV HD” nagy részletességgel, fényképszerűen jeleníti meg a finom mintázatokat és színeket.

- Amikor a fényképezőgép a Video A móddal kompatibilis Sony televíziókészülékhez van csatlakoztatva HDMI-kábel használatával, a televíziókészülék automatikusan az állóképekhez megfelelő képminőségre van állítva. Ha a TV-készülék beállítása videó, a képminőség a mozgóképekhez megfelelő lesz.

- Amikor AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképet játszik le, ajánlott a [Megtekintő üzemmód] lehetőséget [AVCHD megtek.] értékűre állítani.

- Mozgóképek AVCHD megtekintési fájlban az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]

- További részleteket a televíziókészülék használati útmutatójában olvashat.

Megjegyzések

- [VGA] képméretben készített képeket nem játszhat le HD formátumban.

- A [HDMI felbontás] beállítása legyen [Auto], [1080p] vagy [1080i] a MENU (Beállítások) (Fő beállítások) alatt. (DSC-TX100 / TX100V)

- A [Hangjelzés] értéke rögzítetten [Zár].

- Ne csatlakoztassa a fényképezőgépet és a csatlakoztatni kívánt készüléket mindkét kimeneti csatlakozó használatával. Mikor a fényképezőgép és a televíziókészülék kimeneti csatlakozókon keresztül vannak csatlakoztatva, az nem ad hangot vagy képet. Egy ilyen kapcsolat problémákat is okozhat a fényképezőgépben és/vagy a csatlakoztatott készülékben.

- Lehet, hogy a fényképezőgép nem működik megfelelően néhány HD televíziókészülékkel. Például nem játszható le videó, vagy a HDTV nem ad ki hangot.

- Használjon HDMI-emblémával ellátott HDMI-kábelt.

- A fényképezőgép védelme érdekében a rögzítés automatikusan leállhat, ha olyankor készít mozgóképeket, amikor a fényképezőgép és a televíziókészülék HDMI-kábellel (külön megvásárolható) van csatlakoztatva.

Kapcsolódó témakörök
3D képek megtekintése 3D televízión
Vissza a tetejére