Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Fő beállítások > Eye-Fi

## Eye-Fi

Képadatok átvitele az Eye-Fi kártyával
Beállíthatja, hogy akarja-e használni egy Eye-Fi kártya (kereskedelmi forgalomban kapható) feltöltés funkcióját, amikor az Eye-Fi kártyát a fényképezőgéppel használja.
Az [Eye-Fi] csak akkor jelenik meg, amikor az Eye-Fi kártya van a fényképezőgépbe helyezve.

1. MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [Eye-Fi] a kívánt üzemmód

| Be | A feltöltés funkció használata. A képernyőn az Eye-Fi módot megjelenítő ikon az Eye-Fi kártya kommunikációs módjától függően változik. : Az Eye-Fi kártya készenléti üzemmódban van. Nincs elküldendő kép. : Az Eye-Fi kártya feltöltési készenléti üzemmódban van. : Az Eye-Fi kártya csatlakozási üzemmódban van. : Az Eye-Fi kártya képeket tölt fel. : Hiba történt.
| Ki | Nem használja a feltöltés funkciót.

Megjegyzések

- 2010. decembertől az Eye-Fi kártyák az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban és az Európai Unió bizonyos országában kaphatók.

- Az Eye-Fi kártyáról további információért lépjen kapcsolatba közvetlenül az Eye-Fi kártyák gyártójával vagy értékesítőjével.

- Az Eye-Fi kártyák használata csak azokban az országokban és régiókban engedélyezett, ahol megvásárolták őket. A helyi korlátozásokat megsértő felhasználókat felelősségre vonhatják.

- Az Eye-Fi kártya vezeték nélküli hálózati funkcióval rendelkezik. Ne helyezzen a készülékbe Eye-Fi kártyát ott, ahol a vezeték nélküli LAN tiltott, például egy repülőgépen. Ha behelyezi az Eye-Fi kártyát, az [Eye-Fi] elemet állítsa [Ki] értékre. Amikor az Eye-Fi kártya feltöltési funkciója [Ki] értékű, az ábra jelenik meg a képernyőn.

### Képadatok átvitele az Eye-Fi kártyával

1. Adja meg a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont beállításait vagy az Eye-Fi kártya átviteli irányának beállításait.

További részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban olvashat.

1. A beállítások elvégzése után helyezze be az Eye-Fi kártyát a fényképezőgépbe, és készítse el a képeket.

A rögzített képeket a készülék automatikusan áttölti a vezeték nélküli LAN-on keresztül a számítógépre vagy egyéb eszközre.
Megjegyzések

- Amikor először használ új Eye-Fi kártyát, másolja át először az Eye-Fi kártyára írt számítógépes alkalmazás telepítőfájlját, majd formázza a kártyát.

- Az Eye-Fi kártya használata előtt frissítse az Eye-Fi kártya belső vezérlőprogramját a legújabb verzióra. A verziófrissítéssel kapcsolatos további részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban találja.

- Képadatok feltöltésekor nem érhető el az [Energiatakarékos] lehetőség.

- Ha a (hiba) ikon jelenik meg, vegye ki és helyezze be ismét az Eye-Fi kártyát, vagy kapcsolja ki és be a fényképezőgépet. Ha a (hiba) ikon továbbra is látható, akkor előfordulhat, hogy az Eye-Fi kártya sérült. A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a következő vállalattal: Eye-Fi.Inc..

- A vezeték nélküli hálózati kommunikációt megszakíthatják más kommunikációs eszközök. Ha az adatok vétele elégtelen, vigye a fényképezőgépet közelebb a hozzáférési ponthoz.

- A feltölthető tartalmakkal kapcsolatos további részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban találja.

- Néhány Eye-Fi kártya „Endless Mode” funkcióval rendelkezik. Ez a termék nem támogatja a „Endless Mode” funkciót. Győződjön meg arról, hogy a termékbe helyezett Eye-Fi kártyák esetén ki lett kapcsolva az „Eye-Fi” funkció. A „Endless Mode” funkció beállításáról további részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban olvashat.

Vissza a tetejére