Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Fő beállítások > GPS beállítás (csak a DSC-TX100V esetében)

## GPS beállítás (csak a DSC-TX100V esetében)

A helymeghatározás állapota és a fényképezési irány ellenőrzése
A fényképezőgép beépített GPS vevője és irányérzékelője lekéri a fényképezés helyére és a fényképezési irányra vonatkozó információkat, és rögzíti ezeket a képeken.
A mellékelt „PMB” szoftverrel a készítés helyére és a fényképezési irányra vonatkozó információkkal ellátott fényképeket és mozgóképeket számítógépre importálhatja, és megjeleníthet egy térképet, amelyen látszik, hogy melyik felvétel hol és milyen irányban készült. A részleteket lásd: „PMB Help”.

1. MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [GPS beállítás] a kívánt üzemmód

| Be | Aktiválva van a GPS irányérzékelő.
| Ki | A GPS irányérzékelő inaktív. Állítsa be a hely- és irányadatok rögzítésének mellőzéséhez.

GPS jel fogadása

- A helymeghatározást az objektívvédő kinyitott állapota mellett végezze.

- Zárt térben vagy magas épületek közelében nem lehet megfelelő helymeghatározást végezni.
  Használja a fényképezőgépet a szabadban, nyílt területen, és kapcsolja be újra.

- Ha pár perc várakozás után sem jelenik meg a helymeghatározás ikonja, előfordulhat, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol nehezen vagy egyáltalán nem vehető GPS jel.
  Használja a fényképezőgépet a szabadban, nyílt területen, vagy készítsen képeket a helyszínen – ebben az esetben a hely adatai nem lesznek rögzítve.

Megjegyzések

- A fényképezési irányt a mozgóképek felvételekor nem rögzíti.

- A repülőgép fel- és leszállásakor a légi személyzet utasításainak megfelelően kapcsolja ki a fényképezőgépet.

- Az adott helyre és helyzetre vonatkozó előírásoknak megfelelően használja a GPS funkciót.

- Amikor első alkalommal vagy ritkán használja a GPS funkciót, több percbe telhet a helyzet adatainak beszerzése. A helymeghatározási idő lerövidíthető a GPS segéd adatok fogadásával. [Részletek]

- A fényképezőgép által begyűjtött fényképezési irányra vonatkozó adatok a mágneses mező északi irányán alapulnak (amely irányba az iránytű mutat).

- Ha a fényképezőgép mágneses forráshoz vagy fémhez van közel, hibás lehet az irányérzékelő eredménye. Tartsa távol a fényképezőgépet mágneses mezőről és nagyobb fémtárgyaktól, ha lehetséges.

- A következő esetekben előfordulhat, hogy nem a megfelelő fényképezési irány jelenik meg vagy rögzül:

- Épület, gyaloghíd, vashíd, jármű, vastorony közelében

- Elektromos eszközök, például televíziókészülék, hangszóró, hűtőszekrény, mobiltelefon, fülhallgató közelében

- Acélasztal vagy acélszék stb. közelében.

- Az irányadatok nem megbízhatóak, ha felfelé mutat a fényképezőgép.

- A műholdpozíciók keresése vagy a helymeghatározás meghiúsulhat, amikor az ujjait a GPS vevőegységre helyezi.

### A helymeghatározás állapota és a fényképezési irány ellenőrzése

A jelzés a vett GPS jel erőssége szerint változik, ha a GPS aktiválva van. A helymeghatározás állapota a [Helymeghatározó adatok] használatával is ellenőrizhető. [Részletek]
A fényképezési irányt a képernyőn megjelenő irány ikon mutatja.

Helymeghatározási állapot | GPS jelzők | A GPS vétel állapota
Ki | Nincs jelzés | A [GPS beállítás] értéke [Ki], vagy hiba történt.
Nehéz |  | A fényképezőgép nem érzékel GPS jeleket, emiatt nem tudja lekérni a helyinformációkat. Használja a fényképezőgépet a szabadban.
Keresés |  | A GPS műholdak keresése. A helymeghatározás megkezdése több percbe is telhet.
Helymeghatározás |  | A fényképezőgép GPS jeleket érzékel, és le tudja kérni a helyinformációkat.

Fényképezési irány | Jelzők
Észak |
Nyugat |
Dél |
Kelet |

Kapcsolódó témakörök
Jelenet felismerés
GPS beállítás (csak a DSC-TX100V esetében)
GPS segédadatok (csak a DSC-TX100V esetében)
Autom. Órabeáll. (csak a DSC-TX100V esetében)
GPS (csak a DSC-TX100V esetében)
Vissza a tetejére