Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > A szoftver használata > „PMB (Picture Motion Browser)”

## „PMB (Picture Motion Browser)”

- A „PMB” lehetővé teszi a fényképezőgéppel készített képek importálását a számítógépen való megjelenítéshez. Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép között, majd kattintson a következőre: [Import].

- A számítógépen található képek a memóriakártyára exportálhatók, és megjeleníthetők a fényképezőgépen. Hozzon létre USB-kapcsolatot a fényképezőgép és a számítógép között, kattintson az [Export] [Easy Export (PC Sync)] elemre a [Manipulate] menüben, majd kattintson a következőre: [Export].

- A képek dátummal együtt menthetők és nyomtathatók.

- A számítógépen tárolt képek naptár nézetben a felvételük dátuma szerint jeleníthetők meg.

- Az állóképeken javítások végezhetők (vörösszemjelenség javítása stb.), és módosítható felvételük dátuma és ideje.

- Blu-ray lemezeket, AVCHD lemezeket és DVD-Video lemezeket hozhat létre a számítógépre importált AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképekből. (Internetkapcsolatra van szükség, amikor először hoz létre Blu-ray lemezt vagy DVD-Video lemezt.) De az [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) beállítású Mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek nem menthetők lemezre az eredeti minőség módosítása nélkül. Konvertálja a mozgóképet a „PMB” alkalmazással, és mentse azt a lemezre.
  Az [AVC HD 24M (FX)] beállítású Mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek nem menthetők DVD-lemezre vagy AVCHD lemezként. Ezeket mentse Blu-ray lemezre.

- Képeket tölthet fel egy hálózati szolgáltatás oldalára. (Ehhez internetkapcsolat szükséges.)

- A hely és a felvételkészítési irány információjával együtt rögzített fényképeket és mozgóképeket importálhat számítógépre, és térképpel együtt megtekintve láthatja, hogy hol készítették azokat (csak a DSC-TX100V esetén).

- További információkért lásd: (PMB Help).

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]
Vissza a tetejére