Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használatba vétel előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenő ikonok listája

## A képernyőn megjelenő ikonok listája

Felvételkészítési mód ikonjainak listája
Megtekintési mód ikonjainak listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
A megjelenő ikonok pozíciója a felvételi üzemmódtól függően eltérő lehet.

### Felvételkészítési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
9 | Rögzíthető képek száma (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Mozgókép-felvételi színhely A csak a DSC-TX10 modell esetében jelenik meg.
| Színhely felismerés ikon
| Rázkódásveszély
| Csukott szem csökkentése
| Színhelyfelismerés
| A Kiváló automatikus mód egymásra helyezési ikonja
FELVÉTEL Készlét | Mozgókép felvétele/Mozgókép készenlétbe helyezése
0:12 | Felvételi idő (p:mp)
| Arcfelismerés
| Fehéregyensúly A / csak a DSC-TX10 modell esetében jelenik meg.
| Fénymérési üzemmód
| Defókuszálás effekt
| Sima bőr effekt
| Sorozatkép beállítás
| Eye-Fi üzemmód kijelző
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Az adatbázisfájl megtelt/Adatbázisfájl-hiba

Kijelző | Jelzés
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-érzékenység
| NR lassú zársebesség
125 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás értéke
+2.0EV | Expozíciós érték
| AF tartománykereső-keret kijelzése
| Fókuszálás közelre
| Vaku üzemmód
| Vörösszemjelenség csökkentése
| Vaku feltöltése
| Szélzajcsökkentés

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő elemtöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony elemtöltöttségre
| Az érintőképernyő nem használható
| GPS (DSC-TX100V)
| Helymeghatározási adatok (DSC-TX100V)
1.4 | Zoommérték kijelzése
| Pufferírás (DSC-TX100 / TX100V)
FELVÉTEL | Befogás
| Felvételi adathordozó (memóriakártya/belső memória)
| AF segédfény

Kijelző | Jelzés
100P. | Elérhető felvételi idő
| Felvételi mappa
| Időzítő
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
| Állóképek felvételére vonatkozó figyelmeztető szimbólum
| Célhely (DSC-TX10 / TX100)
| AF tartománykereső-keret
| Pontszerű fénymérési célkereszt
| Képméret/Panorámakép mérete/Minőség A csak a DSC-TX100 / TX100V modell esetében jelenik meg.
96 | Rögzíthető képek száma
| Írási dátum

### Megtekintési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
| Képméret/Panorámakép mérete/Minőség A csak a DSC-TX100 / TX100V modell esetében jelenik meg.
| Sorozatképek
| A sorozatkép csoport fő képe
| Törlés elleni védelem
| Nyomat rendelése (DPOF)
| Zoomolás lejátszás közben
| Lejátszási adathordozó (memóriakártya/belső memória)
| Eye-Fi üzemmód kijelző
| 3D képek
| Lejátszási mappa
12/12 | Kép sorszáma/A kiválasztott dátumtartományban, mappában rögzített képek száma
| Az adatbázisfájl megtelt/Adatbázisfájl-hiba
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| A nagyítás nem érhető el

Kijelző | Jelzés
101-0012 | Mappa-fájlsorszám
2011-1-1 9:30 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő elemtöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony elemtöltöttségre
| TransferJet-beállítások
| Megtekintő üzemmód
| Fénymérési üzemmód
| Vaku üzemmód
| Fehéregyensúly A / csak a DSC-TX10 modell esetében jelenik meg.
+2.0EV | Expozíciós érték

Kijelző | Jelzés
500 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás értéke
ISO400 | ISO-érzékenység
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Földrajzi szélesség és hosszúság kijelzése
| Lejátszás
| Változó sebességű lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| GPS (csak a DSC-TX100V esetén)
| GPS beállítás (csak a DSC-TX100V esetében)
| Hangerő

Vissza a tetejére