Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > GPS (csak a DSC-TX100V esetében)

## GPS (csak a DSC-TX100V esetében)

A fényképezőgép nem vesz GPS jelet.

- Állítsa a [GPS beállítás] beállítást a következőre: [Be]. [Részletek]

- Valamilyen akadály miatt a fényképezőgép nem tudja fogni a GPS műholdakról érkező rádiójeleket.

- A hely adatainak megfelelő háromszögeléséhez vigye a fényképezőgépet egy nyílt területre, és kapcsolja be ismét a fényképezőgépet.

Nagyobb eltérés a hely meghatározásában.

- A hibahatár akár több száz méter is lehet a környező épületektől, a GPS jel erősségétől stb. függően.

A helymeghatározás időigényes, bár a készülék figyelembe veszi a [GPS segédadatok] információt is.

- Nincs beállítva a [Dátum és idő beáll.] beállítása, vagy a beállított idő nagy mértékben eltolódott. Állítsa be helyesen a dátumot és az időt. [Részletek]

- A segédadatok érvényessége lejárt. Frissítse a [GPS segédadatok] információit. [Részletek]

- Mivel a GPS műholdak helye állandóan változik, attól függően, hogy hol és mikor használja a fényképezőgépet, tovább tarthat a helymeghatározás, vagy esetleg a vevő nem lesz képes meghatározni a helyet.

- A „GPS” egy, a földrajzi helyet a GPS műholdakról érkező rádiójelek alapján háromszögeléssel meghatározó rendszer. Ne használja a fényezőgépet olyan helyen, ahol a rádióhullámok terjedése akadályozott, vagy ahol a rádióhullámok visszaverődnek, például épületek, fák stb. által beárnyékolt területen. A nyílt, az égboltra szabad rálátást engedő terület a legmegfelelőbb.

A fényképezés helyére vagy a fényképezési irányra vonatkozó információk nem lettek rögzítve.

- A fényképezési irányt a mozgóképek felvételekor nem rögzíti.

- A „PMB” szoftverrel importálja a GPS helyinformációkkal rendelkező mozgóképeket a számítógépre.

Nagyobb eltérés a tájolás meghatározásában.

- Ne helyezze közel a fényképezőgépet mágneses forráshoz vagy fémhez.

Vissza a tetejére