Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Visione) > Voci di MENU (Visione) > Modo visione

## Modo visione

Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa
Consente di selezionare il formato di visualizzazione per le immagini.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. MENU (Modo visione) modalità desiderata

| (Visione data) | Visualizza le immagini per data.
| (Visione cart. (Fermo imm. )) | Visualizza i fermi immagine.
| (Visione cartella (MP4)) | Visualizza i filmati nel formato MP4.
| (Visione AVCHD) | Consente di visualizzare un filmato come indicato di seguito: DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]

Nota

- Quando si usa la memoria interna per registrare le immagini, i fermi immagine si visualizzano nella Visione cartella.

### Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa

Questa fotocamera crea un file di database di immagini sulla scheda memoria per registrare e riprodurre le immagini. Se la fotocamera rileva immagini non registrate nel file di database delle immagini sulla scheda di memoria, viene visualizzata una schermata di registrazione con il messaggio “File trovati che non sono stati individ. Importa i file”.
Per visualizzare le immagini non registrate, è necessario registrarle selezionando [OK].

- Per registrare le immagini è necessario utilizzare una batteria sufficientemente carica. Se si usa una batteria con una carica bassa per registrare le immagini, potrebbe non essere possibile trasferire tutti i dati o i dati potrebbero alterarsi se la carica della batteria si esaurisce.

Torna all’inizio