Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Modo mis. esp.

## Modo mis. esp.

Consente di selezionare la modalità di misurazione esposimetrica che imposta la parte dell’immagine da misurare per determinare l’esposizione.

1. MENU (Modo mis. esp.) modalità desiderata

| (Multipla) | Consente di dividere l’inquadratura in più zone e di misurare ogni zona. La fotocamera determina un’esposizione ben bilanciata (misurazione esposimetrica multipla).
| (Centro) | Consente di misurare il centro dell’immagine e di determinare l’esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto (misurazione esposimetrica con prevalenza al centro).
| (Locale) | Allineare il reticolo di misurazione esposimetrica locale (A) sul soggetto per misurare una parte del soggetto (misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando esiste un forte contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Note

- Se si imposta [Modo mis. esp.] su un’opzione diversa da [Multipla], non è possibile utilizzare la funzione Rilevamento visi.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio