Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Impostazioni principali > Impostaz. GPS (solo DSC-TX100V)

## Impostaz. GPS (solo DSC-TX100V)

Controllo dello stato di triangolazione e della direzione di ripresa
Il GPS incorporato e il sensore di direzione di questa fotocamera acquisiscono le informazioni sulla posizione o sulla direzione di ripresa e le registrano sulle immagini.
Usando il software in dotazione, “PMB”, è possibile importare le foto e i filmati registrati con le informazioni sulla posizione e sulla direzione di ripresa su un computer ed è possibile guardarle con una mappa che mostra la loro posizione di ripresa. Vedere “Guida di PMB” per i dettagli.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [Impostaz. GPS] modalità desiderata

| Acceso | Il sensore di direzione GPS è attivato.
| Spento | Il sensore di direzione GPS è disattivato. Selezionare questa impostazione per non registrare le informazioni su posizione e direzione.

Per ricevere un segnale GPS

- Eseguire la triangolazione quando il copriobiettivo è aperto.

- La triangolazione corretta non è possibile all’interno o vicino ad edifici alti.
  Usare la fotocamera in un’area aperta all’esterno e riaccendere la fotocamera.

- Se non appare l’icona di triangolazione, anche se si attende per diversi minuti, si potrebbe essere in zone in cui la ricezione del segnale GPS è difficile o impossibile.
  Usare la fotocamera in un’area aperta all’esterno, oppure registrare le immagini nella situazione così com’è per cui le informazioni sulla posizione non vengono registrate.

Note

- La direzione di ripresa non viene registrata quando si riprendono i filmati.

- Durante il decollo e l’atterraggio di un aereo, spegnere la fotocamera, secondo le istruzioni dell’annuncio a bordo.

- Usare GPS secondo le regole del posto o della situazione.

- Potrebbero essere necessari anche diversi minuti per acquisire le informazioni sulla posizione quando si utilizza il GPS per la prima volta o se non viene utilizzato spesso. Il tempo di triangolazione può essere ridotto esaminando i dati di assistenza del GPS. [Dettagli]

- Le informazioni sulla direzione di ripresa acquisite da questa fotocamera si basano sul nord magnetico (la direzione in cui punta l’ago di una bussola).

- Se la fotocamera si trova molto vicino ad una sorgente magnetica o ad un metallo, potrebbe verificarsi un errore nel sensore di direzione. Tenere lontano la fotocamera da una sorgente magnetica o da un metallo, se è possibile.

- La direzione di ripresa corretta potrebbe non essere registrata o visualizzata nei seguenti casi:

- Vicino ad un edificio, un cavalcavia, un ponte in ferro, un veicolo, una torre in ferro

- Vicino ad apparecchi elettrici, come una televisione, un diffusore, un frigo, un cellulare, una cuffia

- Vicino ad un tavolo in acciaio o una sedia in acciaio, ecc.

- Le informazioni sulla direzione diventeranno instabili se si punta questa fotocamera verso l’alto.

- La ricerca delle posizioni del satellite o la triangolazione potrebbero non riuscire se si mettono le dita sul ricevitore GPS.

### Controllo dello stato di triangolazione e della direzione di ripresa

L’indicatore cambia secondo l’intensità della ricezione del segnale GPS quando il GPS è attivato. È possibile controllare lo stato di triangolazione anche utilizzando [Informazioni di posizione]. [Dettagli]
È possibile controllare la direzione di ripresa con l’icona di direzione visualizzata sullo schermo.

Stato di triangolazione | Indicatori GPS | Stato di ricezione GPS
Spenta | Nessun indicatore | [Impostaz. GPS] è impostato su [Spento] o si è verificato un errore.
Difficile |  | La fotocamera non può trovare un segnale GPS, perciò non può acquisire le informazioni sulla posizione. Usare la fotocamera in un’area aperta.
In ricerca |  | In ricerca dei satelliti GPS. Potrebbero volerci diversi minuti per avviare la triangolazione.
Triangolazione |  | La fotocamera sta ricevendo un segnale GPS e può acquisire le informazioni sulla posizione.

Direzione di ripresa | Indicatori
Nord |
Ovest |
Sud |
Est |

Argomenti correlati
Identificazione scena
Impostaz. GPS (solo DSC-TX100V)
Dati assistente GPS (solo DSC-TX100V)
Regol. aut. orologio (solo DSC-TX100V)
GPS (solo DSC-TX100V)
Torna all’inizio