Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visualizzazione delle immagini su un televisore > Visione di un’immagine su un televisore ad alta definizione (HD) > Visione di un’immagine su un televisore HD usando il cavo HDMI (in vendita separatamente)

## Visione di un’immagine su un televisore HD usando il cavo HDMI (in vendita separatamente)

Collegare la fotocamera ad un televisore HD (Alta definizione) dotato di presa HDMI usando il cavo HDMI (in vendita separatamente).

1. Spegnere sia la fotocamera che il televisore.

1. Collegare il connettore HDMI della fotocamera (A) e la presa HDMI del televisore (B) usando un cavo HDMI (in vendita separatamente) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Accendere il televisore e impostare l’ingresso.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera.

Le immagini riprese con la fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Toccare e selezionare l’immagine desiderata con / sullo schermo.
“PhotoTV HD”
Questa fotocamera è compatibile con la normativa “PhotoTV HD”.
Collegando un televisore Sony compatibile con “PhotoTV HD” usando un cavo HDMI (in vendita separatamente), è possibile vedere comodamente moltissime foto nuove con la massima qualità HD.

- “PhotoTV HD” consente di ottenere un’espressione tipica delle foto molto dettagliata di caratteristiche e colori delicati.

- Quando la fotocamera è collegata ad un televisore Sony compatibile con il modo Video A usando un cavo HDMI, il televisore viene impostato automaticamente sulla qualità dell’immagine adatta per i fermi immagine. Quando l’impostazione del televisore è impostata su Video, la qualità dell’immagine è impostata su quella adatta per i filmati.

- Durante la riproduzione di un filmato nel formato AVCHD, si consiglia di impostare [Modo visione] su [Visione AVCHD].

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]

- Per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso del televisore.

Note

- Le immagini riprese nella dimensione di immagine [VGA] non possono essere riprodotte nel formato HD.

- Impostare [Risoluzione HDMI] su [Autom.], [1080p] o [1080i] in MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Segn. ac.] è impostato su [Scatto].

- Non collegare la fotocamera e l’apparecchio da collegare usando entrambi i terminali di uscita. Quando la fotocamera e il televisore sono collegati usando i terminali di uscita, non vengono prodotti il video o l’audio. Un collegamento simile può anche causare problemi alla fotocamera e/o all’apparecchio collegato.

- La fotocamera potrebbe non essere operativa in modo corretto con alcuni televisori HD. Per esempio, si potrebbe non essere in grado di guardare un video o di ascoltare l’audio dal televisore HD.

- Usare un cavo HDMI con il logo HDMI.

- La registrazione potrebbe interrompersi automaticamente per proteggere la fotocamera dopo un periodo di tempo quando si riprendono i filmati con la fotocamera e il televisore collegati da un cavo HDMI (in vendita separatamente).

Argomenti correlati
Visione delle immagini 3D su un televisore 3D
Torna all’inizio