Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avviso > Messaggi

## Messaggi

Attenersi alle istruzioni se vengono visualizzati i seguenti messaggi.

- Il livello della batteria è basso. Caricare subito la batteria. A seconda delle condizioni d’uso o del tipo di batteria, l’indicatore potrebbe lampeggiare anche se restano ancora da 5 a 10 minuti di tempo rimanente della batteria.

Utilizzare soltanto batterie compatibili.

- La batteria inserita non è di tipo NP-BN1 (in dotazione).

Surriscaldamento dell’unità Consenti il suo raffreddamento

- La temperatura della fotocamera è aumentata. La fotocamera potrebbe spegnersi automaticamente oppure potrebbe non essere in grado di registrare i filmati. Lasciare la fotocamera in un luogo fresco finché la temperatura non scende.

Errore memoria interna

- Spegnere e riaccendere la fotocamera.

Reinserire la scheda di memoria.

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera. [Dettagli]

- La sezione dei terminali della scheda di memoria è sporca.

- La scheda di memoria è danneggiata.

Questa scheda di memoria non è formattata in modo corretto.

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera. [Dettagli]

Questa scheda di memoria potrebbe non essere in grado di registrare o riprodurre immagini correttamente.

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera. [Dettagli]

Overflow buffer. La scrittura sul supporto non è stata completata in tempo.

- Se si utilizza una scheda di memoria registrata e cancellata più volte, o formattata su un’altra fotocamera, è possibile che la velocità di scrittura dei dati risulti lenta. Eseguire il backup di qualsiasi dato della scheda su un computer, quindi riformattare la scheda prima di utilizzarla. [Dettagli]

- La velocità di scrittura della scheda di memoria in uso non è sufficiente per la registrazione di filmati. Utilizzare una “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) o una scheda SD (Classe 4 o superiore).

La scheda di memoria è bloccata. Controllare la linguetta.

- L’interruttore di protezione dalla scrittura della scheda di memoria è impostato sulla posizione LOCK. Portare l’interruttore nella posizione di registrazione.

Scheda di memoria per sola lettura.

- La fotocamera non registra né elimina le immagini su questa scheda di memoria.

La scrittura sulla scheda memoria non è stata completata correttamente Recupera i dati

- Reinserire la scheda di memoria e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Nessuna immagine

- Nella memoria interna non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

- In questa cartella della scheda di memoria non è stata registrata alcuna immagine riproducibile.

Nessun fermo immagine

- Le immagini 3D non possono essere riprodotte nella modalità [Visione 3D].

- La cartella o la data selezionata non contiene un file riproducibile in una presentazione.

Trovato file che non è stato riconosciuto

- Si è tentato di eliminare una cartella contenente un file non riproducibile su questa fotocamera. Eliminare il file su un computer, quindi eliminare la cartella.

Errore cartella. Impossibile registrare nella cartella selezionata. Selezionare una cartella differente.

- Sulla scheda di memoria esiste già una cartella il cui numero presenta le stesse prime tre cifre (ad esempio 123MSDCF e 123ABCDE). Selezionare un’altra cartella [Dettagli] o creare una nuova cartella [Dettagli].

Impossibile creare altre cartelle.

- Sulla scheda di memoria esiste una cartella con un nome che inizia con “999”. In questo caso non è possibile creare cartelle.

Vuota contenuto cartella

- Si è tentato di eliminare una cartella contenente uno o più file. Eliminare tutti i file, quindi eliminare la cartella.

Cartella protetta.

- Si è tentato di eliminare una cartella protetta e di sola lettura su un computer.

Errore file.

- Si è verificato un errore durante la riproduzione dell’immagine.
  Non sono fornite garanzie in merito alla riproduzione su questa fotocamera di file contenenti immagini elaborate su un computer o immagini riprese con altre fotocamere.

Cartella per sola lettura

- È stata selezionata una cartella che non può essere impostata come cartella di registrazione sulla fotocamera. Selezionare un’altra cartella. [Dettagli]

File protetto

- Annullare la protezione. [Dettagli]

Dimensioni immagine oltre il limite

- Viene riprodotta un’immagine con dimensioni non riproducibili sulla fotocamera.

Non è in grado di rilevare viso per ritocco

- A seconda dell’immagine, potrebbe non essere possibile eseguire il ritocco.

(Indicatore di avviso per la vibrazione)

- A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della fotocamera. Utilizzare il flash o montare la fotocamera su un treppiede per fissare la fotocamera.

MP4 12M non è supportato con questa scheda di memoria.
MP4 6M non è supportato con questa scheda di memoria.

- Per registrare i filmati, si consiglia di utilizzare una “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), una “Memory Stick PRO-HG Duo” o una scheda SD (Classe 4 o superiore).

Numero massimo di immagini già selezionate.

- È possibile selezionare fino a 10 file quando si utilizza [TransferJet].

- È possibile selezionare fino a 100 file quando si utilizza [Immagini multiple].

- È possibile aggiungere i simboli (Ordine di stampa) a un massimo di 999 file.

Errore di riproduzione musica

- Eliminare il file musicale o sostituirlo con un file musicale normale.

- Eseguire [Svuota Musica], quindi scaricare un nuovo file musicale.

Errore formattazione per musica

- Eseguire [Svuota Musica].

Impossibile eseguire operazione in file non supportati.

- L’elaborazione e altre funzioni di modifica della fotocamera non possono essere eseguite sui file di immagine che sono stati elaborati utilizzando un computer o sulle immagini che sono state registrate con altre fotocamere.

Preparazione file di database immagini in corso. Attendere.

- La fotocamera ripristina le informazioni sulla data e altre informazioni se le immagini sono state eliminate su un PC o simili.

- Il file di database delle immagini necessario viene creato dopo la formattazione della scheda di memoria.

- Il numero di immagini supera il numero per cui è consentita la gestione delle date in un file di database. Per registrare altre immagini nel file di database delle immagini, eliminare le immagini in [Visione data].

Trovati errori nel file di database di immagini. Riparare il file di database di immagini?

- Non è possibile registrare o riprodurre filmati AVCHD perché il file di database di immagini è danneggiato. Seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare il file di database delle immagini.

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]

- Non è possibile registrare il file di database delle immagini della fotocamera o riprodurlo utilizzando [Visione data]. Utilizzare “PMB” per eseguire il backup di tutte le immagini su un PC e utilizzarlo per ripristinare una scheda di memoria.

Errore di file di database di immagini. Impossibile recuperare i dati.

- Importare tutte le immagini sul computer con “PMB” e formattare la scheda di memoria o la memoria interna.
  Per visualizzare di nuovo le immagini con la fotocamera, esportare le immagini importate sulla fotocamera con “PMB”. [Dettagli]

Funzione di registrazione non disponibile a causa di temperatura interna alta.

- La temperatura della fotocamera è aumentata. Non è possibile registrare le immagini fino a quando la temperatura non scende.

Registrazione interrotta a causa di un aumento di temperatura dell’unità.

- La registrazione è stata interrotta a causa di un aumento della temperatura durante la registrazione di un filmato. Attendere che la temperatura scenda.

- La temperatura della fotocamera aumenta durante la registrazione dei filmati. In questo caso, interrompere la registrazione dei filmati.

Collegamento non riuscito

- Controllare la porta di ricezione TransferJet e trasferire correttamente i dati. [Dettagli]

Alcuni file non sono stati inviati
Alcuni file non sono stati ricevuti

- La comunicazione è stata interrotta durante il trasferimento delle immagini, oppure il trasferimento è stato interrotto perché la memoria del dispositivo è piena. Controllare la capacità residua della memoria e provare a trasferire di nuovo i dati con TransferJet.

- A seconda dell’immagine, potrebbe non essere possibile ricevere l’immagine.

Torna all’inizio