Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione di fermi immagine > Display temporaneamente ruotato (solo DSC-TX10 / TX100)

## Display temporaneamente ruotato (solo DSC-TX10 / TX100)

È utilizzato nella modalità a immagine singola per ruotare temporaneamente un’immagine e ingrandirla sullo schermo.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. Selezionare un’immagine con orientamento verticale toccare (Display temporaneamente ruotato).

1. Per cancellare il display, toccare di nuovo (Display temporaneamente ruotato).

Note

- Display temporaneamente ruotato non è disponibile per le immagini indicate di seguito:

- Filmati

- Immagini panoramiche

- Immagini con orientamento orizzontale

- Toccare / per annullare la funzione Display temporaneamente ruotato.

Torna all’inizio