Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > EV

## EV

È possibile regolare manualmente l’esposizione con incrementi di 1/3 EV in un intervallo compreso tra –2.0 EV e +2.0 EV.

1. MENU (EV)

A seconda del modo REG, viene impostato utilizzando i tasti visualizzati sul lato sinistro dello schermo.

1. Toccare / per regolare l’esposizione [OK].

È inoltre possibile regolare l’esposizione toccando sulla barra di regolazione e trascinandolo a destra o a sinistra.
Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: sovraesposizione (troppa luce)
B: esposizione corretta
C: sottoesposizione (luce insufficiente)
Note

- Se si riprende un soggetto in condizioni di estrema luminosità o buio, oppure se si utilizza il flash, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio