Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi dei componenti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone della modalità di ripresa
Elenco delle icone della modalità di visione
Le icone visualizzate sullo schermo indicano lo stato della fotocamera.
Le posizioni delle icone visualizzate potrebbero differire a seconda del modo di ripresa.

### Elenco delle icone della modalità di ripresa

Display | Indicazione
9 | Numero di immagini registrabili (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Scena di ripresa filmato è visualizzato solo su DSC-TX10.
| Icona Identificazione scena
| Avviso di vibrazione
| Riduzione occhi chiusi
| Identificazione scena
| Icona di sovrapposizione per Autom. superiore
REG Attesa | Registrazione di un filmato / Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)
| Rilevamento visi
| Bilanciamento del bianco / è visualizzato solo su DSC-TX10.
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Effetto sfocatura
| Effetto pelle morbida
| Impostazione raffica
| Display della modalità Eye-Fi
| Avviso di surriscaldamento
| File di database pieno / errore del file di database

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore di apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del telemetro AF
| Messa a fuoco ravvicinata
| Modalità del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Ricarica del flash
| Riduzione rumore del vento

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Pannello a sfioramento non valido
| GPS (DSC-TX100V)
| Informazioni di posizione (DSC-TX100V)
1.4 | Rapporto di zoom
| Scrittura nel buffer (DSC-TX100 / TX100V)
CATTURA | Cattura
| Supporto di registrazione (scheda di memoria / memoria interna)
| Illuminat. AF

Display | Indicazione
100Min | Tempo di registrazione
| Cartella di registrazione
| Autoscatto
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Indicatore di avviso relativo alla registrazione di fermi immagine
| Destinazione (DSC-TX10 / TX100)
| Telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale
| Dimensioni dell’immagine / Dimensioni dell’immagine panoramica / Qualità è visualizzato solo su DSC-TX100 / TX100V.
96 | Numero di immagini registrabili
| Scrittura data

### Elenco delle icone della modalità di visione

Display | Indicazione
| Dimensioni dell’immagine / Dimensioni dell’immagine panoramica / Qualità è visualizzato solo su DSC-TX100 / TX100V.
| Immagini di raffica
| Immagine principale nel gruppo raffica
| Protezione
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione
| Supporto di riproduzione (scheda di memoria / memoria interna)
| Display della modalità Eye-Fi
| Immagini 3D
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero dell’immagine / Numero di immagini registrate nella cartella o nell’intervallo di date selezionati
| File di database pieno / errore del file di database
| Avviso di surriscaldamento
| Ingrandimento non disponibile

Display | Indicazione
101-0012 | Numero di cartella-file
2011-1-1 9:30 AM | Data/ora di registrazione dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Impostazioni TransferJet
| Modo visione
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Modalità del flash
| Bilanciamento del bianco / è visualizzato solo su DSC-TX10.
+2.0EV | Valore di esposizione

Display | Indicazione
500 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore di apertura
ISO400 | Numero ISO
C:32:00 | Display di autodiagnosi
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Visualizzazione di latitudine e longitudine
| Riproduzione
| Riproduzione a velocità variabile
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| GPS (solo DSC-TX100V)
| Impostazione GPS (solo DSC-TX100V)
| Volume

Torna all’inizio