Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Visione) > Voci di MENU (Visione) > Proteggi

## Proteggi

Consente di proteggere le immagini registrate contro la cancellazione accidentale.
Il simbolo viene visualizzato per le immagini registrate.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. MENU (Proteggi) modalità desiderata

(Qs. imm.) | Consente di proteggere l’immagine attualmente visualizzata nella modalità a immagine singola.
(Immagini multiple) | È possibile selezionare e proteggere più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. Selezionare un’immagine da proteggere, quindi toccarla. Ripetere le operazioni precedenti fino a quando non ci sono più immagini da proteggere. Toccare di nuovo un’immagine con un simbolo per cancellare il simbolo . Toccare [OK] [OK].
(Impost. Tutte le imm. raffica.) | Consente di proteggere contemporaneamente tutte le immagini nel gruppo raffica selezionato nella modalità Visualizza gruppo raffica. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Imposta tutto in questa data) | Consente di proteggere tutte le immagini nell’intervallo di date o nella cartella, oppure tutti i filmati in formato AVC HD. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Imposta tutto in qs. cartella)
(Imp. tutti i file Visione AVCHD)
(Elimina Tutte le imm. raffica.) | Consente di sbloccare contemporaneamente tutte le immagini protette nel gruppo raffica selezionato nella modalità Visualizza gruppo raffica. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Elimina tutto in questa data) | Consente di sbloccare contemporaneamente tutte le immagini nell’intervallo di date o nella cartella, oppure tutti i filmati nel formato AVC HD. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Elimina tutto in qs. cartella)
(Rim. tutti i file Visione AVCHD)

Note

- Quando si usa la memoria interna per registrare le immagini, i fermi immagine si visualizzano nella Visione cartella.

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:
  DSC-TX10: filmati in formato AVCHD
  DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]

Torna all’inizio