Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Visione) > Voci di MENU (Visione) > Canc.

## Canc.

Consente di selezionare le immagini indesiderate per l’eliminazione.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per passare alla modalità di riproduzione.

1. (Canc.) modalità desiderata

(Tutto tranne questa imm.) | Consente di eliminare le immagini nel gruppo raffica tranne quella selezionata nella modalità Visualizza gruppo raffica. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Tutte le imm. in qs. gr. raff.) | Consente di eliminare tutte le immagini nel gruppo raffica selezionato con una sola operazione. Toccare [OK] dopo il punto 2.
(Qs. imm.) | Consente di eliminare l’immagine attualmente visualizzata nella modalità a immagine singola.
(Immagini multiple) | Consente di selezionare ed eliminare più immagini. Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2. Selezionare un’immagine, quindi toccarla. Ripetere le operazioni precedenti fino a quando non ci sono più immagini da eliminare. Toccare di nuovo un’immagine con un simbolo per cancellare il simbolo . Toccare MENU [OK]
(Tutte le imm. in questa data) (Tutto qs. cart.) (Tutti i file Visione AVCHD) | Consente di eliminare contemporaneamente tutte le immagini nell’intervallo di date o nella cartella selezionata, oppure tutti i filmati nel formato AVC HD. Toccare [OK] dopo il punto 2.

È possibile passare dalla modalità indice alla modalità a immagine singola e viceversa durante la selezione delle immagini
Se si seleziona (Immagini multiple), toccare nella schermata indice per ritornare alla schermata immagine singola, quindi toccare nella schermata immagine singola per ritornare alla schermata indice.

- È inoltre possibile passare dalla modalità indice alla modalità a immagine singola e viceversa in [Proteggi], [Invia con TransferJet] o [Stampa (DPOF)].

Note

- Quando si utilizza la memoria interna, l’immagine viene visualizzata nella Visione cartella.

- Filmato nel formato AVCHD come segue:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]
Torna all’inizio