Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso con il computer > Uso del software > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” consente di importare su un computer le immagini riprese con la fotocamera per la visualizzazione. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer e fare clic su [Importa].

- Le immagini su un computer possono essere esportate su una scheda di memoria e visualizzate sulla fotocamera. Effettuare un collegamento USB tra la fotocamera e il computer, fare clic su [Esporta] [Esportazione facile (Sinc PC)] nel menu [Manipola] e fare clic su [Esporta].

- È possibile salvare e stampare le immagini con la data.

- È possibile visualizzare le immagini memorizzate su un computer in base alla data di ripresa in una visualizzazione a calendario.

- È possibile correggere (Correzione degli occhi rossi, ecc.) i fermi immagine e cambiare la data e l’ora di ripresa.

- È possibile creare dischi Blu-ray, dischi AVCHD e DVD-Video da filmati AVCHD importati su un computer. (È necessaria una connessione Internet durante la creazione di un disco Blu-ray o di un disco DVD-Video per la prima volta). Tuttavia, i filmati registrati con il Modo filmato impostato su [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) non possono essere salvati su un disco senza modificare la qualità originale. Convertire il filmato mediante “PMB” e salvarlo nel disco.
  I filmati registrati con il Modo filmato impostato su [AVC HD 24M (FX)] non possono essere registrati su un disco DVD o come disco AVCHD. Salvarli in un disco Blu-ray.

- È possibile caricare le immagini su un servizio di rete. (È necessario un ambiente con connessione Internet.)

- È possibile importare le foto e i filmati registrati con le informazioni sulla posizione e sulla direzione di ripresa su un computer ed è possibile guardarle con una mappa che mostra la loro posizione di ripresa (solo DSC-TX100V).

- Per altri dettagli, vedere (Guida di PMB).

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]
Torna all’inizio