Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Informazioni su questa fotocamera > GPS (solo DSC-TX100V)

## GPS (solo DSC-TX100V)

Questo sistema consente di localizzare la posizione esatta sulla terra. I satelliti GPS sono posizionati in 6 orbite, a 20.000 km sopra la terra. Il sistema GPS consiste in 24 o più satelliti GPS. Un ricevitore GPS riceve i segnali radio dai satelliti e calcola la posizione attuale del ricevitore in base alle informazioni dell’orbita e al tempo di viaggio dei segnali, ecc.
La determinazione di una posizione viene denominata “triangolazione”. Un ricevitore GPS può determinare la latitudine e la longitudine della posizione ricevendo i segnali da 3 o più satelliti.

- Poiché le posizioni dei satelliti GPS variano costantemente, potrebbe volerci più tempo per determinare la posizione o il ricevitore potrebbe non essere affatto in grado di determinare la posizione, a seconda della posizione e dell’ora in cui si usa la fotocamera.

- “GPS” è un sistema per determinare la posizione geografica facendo la triangolazione dei segnali radio dai satelliti GPS.
  Evitare di usare la fotocamera in posti in cui i segnali radio sono bloccati o riflessi, come un posto ombroso circondato da edifici o alberi, ecc. Usare la fotocamera in ambienti a cielo aperto.

- Si potrebbe non essere in grado di registrare le informazioni sulla posizione in posizioni o in situazioni in cui i segnali radio dai satelliti GPS non raggiungono la fotocamera nel seguente modo:

- Nelle gallerie, all’interno o all’ombra degli edifici.

- Tra edifici alti o in strade strette circondate da edifici.

- In posizioni sotterranee, posizioni circondate da fitti alberi, sotto un ponte alto o in posizioni in cui si generano i campi magnetici, come vicino a cavi di alta tensione.

- Vicino a dispositivi che generano segnali radio della stessa banda di frequenza della fotocamera: vicino ai cellulari con banda 1,5 GHz, ecc.

#### Errori di triangolazione

- Se ci si sposta in un’altra posizione dopo aver acceso la fotocamera, potrebbe volerci più tempo per la fotocamera ad avviare la triangolazione, in confronto a quando si sta nello stesso posto.

- Errore causato dalla posizione dei satelliti GPS
  La fotocamera fa automaticamente triangolazione della posizione attuale quando la fotocamera riceve i segnali radio da 3 o più satelliti GPS. L’errore di triangolazione ammesso dai satelliti GPS corrisponde a circa 10 m.
  A seconda dell’ambiente è possibile che l’errore di triangolazione risulti superiore. In questo caso, la posizione effettiva potrebbe non corrispondere alla posizione sulla mappa in base alle informazioni GPS. Nel frattempo, i satelliti GPS sono controllati dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti e il grado di precisione potrebbe essere cambiato intenzionalmente.

- Errore durante il processo di triangolazione
  La fotocamera acquisisce regolarmente le informazioni sulla posizione durante la triangolazione. C’è una leggera differenza di tempo tra il momento in cui le informazioni sulla posizione vengono acquisite e il momento in cui le informazioni sulla posizione vengono registrate su un’immagine, perciò, la posizione di registrazione effettiva potrebbe non corrispondere esattamente alla posizione sulla mappa in base alle informazioni GPS.

#### Restrizioni sull’uso del GPS in aereo

- Durante il decollo e l’atterraggio di un aereo, spegnere la fotocamera, secondo le istruzioni dell’annuncio a bordo.

- Se si preferisce non registrare alcuna informazione, impostare [Impostaz. GPS] su [Spento].

#### Altre limitazioni

- Usare GPS secondo le regole del posto o della situazione.

#### Sistema di coordinate geografiche

- Viene utilizzato il sistema di coordinate geografiche “WGS-84”.

Torna all’inizio